# PODÁVACÍ VÁLEC ORIGINÁLŮ

Dochází-li v pomocném zásobníku k častému uvíznutí papíru, vyčistěte válec pomocného zásobníku. Otřete povrch podávacího válce čistým hadříkem navlhčeným vodou nebo neutrálním čisticím prostředkem.

## Ovládání

### Pomocný zásobník (v přístroji)

1. #### Vyjměte papír

2. #### Sejměte kryt údržby

3. #### Vyčistěte válec pomocného zásobníku

   Po dokončení čistění nainstalujte kryt údržby.

4. #### Založte papír

### Boční zásobník (velkokapacitní zásobníky)

1. #### Stiskněte tlačítko akce a vyjměte papír

   Deska pro papír sjede dolů. Tlačítko akce při sjíždění desky pro papír dolů bliká. Tlačítko se rozsvítí, jakmile deska pro papír sjede dolů. Dokud tlačítko nepřestane blikat, papír nevyjímejte.

2. #### Sejměte kryt údržby

3. #### Vyčistěte válec pomocného zásobníku

   Po dokončení čistění nainstalujte kryt údržby.

4. #### Založte papír a stiskněte tlačítko akce

   Při stisknutí tlačítka akce vyjede deska pro papír vyjede nahoru.

Na začátek stránky