# VYBĚLENÍ SLABÝCH BAREV V OBRAZU (POTLAČIT POZADÍ)

## Přehled

Tato funkce potlačuje plochy originálů se světlým pozadím .

## Ovládání

1. #### Vložte originál.

   Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo na dokumenty.
   - AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
   - SKLO PRO DOKUMENTY

2. #### Zadejte cíl.

   - URČENÍ CÍLE Z ADRESÁŘE
   - URČENÍ CÍLE POMOCÍ ČÍSLA HLEDÁNÍ
   - ZADEJTE CÍL RUČNĚ
   - URČENÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE
   - URČENÍ CÍLE Z PROTOKOLU PŘENOSU

3. #### Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Potlačit pozadí].

4. #### Klepněte na klávesu [Zap.]

5. #### Určete oblast, která se má smazat

   Klepnutím na klávesy nebo posunutím posuvníku upravte kontrast. Čím menší je číslo, tím tmavější je mazaná oblast.
   Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy a [Zpět].

   ###### Zrušení nastavení potlačení pozadí:

   Klepněte na klávesu [Vyp.].

6. #### Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.

   Pokud jste vložili stránky originálu do zásobníku podavače dokumentů, naskenují se všechny stránky.
   Pokud jste na sklo pro dokumenty položili originály, oskenujte každou stránku jednu po druhé.
   Po naskenování posledního originálu klepněte na klávesu [Konec čtení].
   Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.
   - Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte před odesláním náhled výstupního obrazu. Po naskenování originálu klepnutím na klávesu [Náhled] klepněte na klávesu [Další skenování] a naskenujte další originál. Klepněte na klávesu [Start] a spusťte odesílání obrazu.
     Další informace najdete v části „KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU PŘED PŘENOSEM“. Nastavení této funkce však nelze změnit v obrazovce náhledu.
   - Když je nastavení režimu barev [Mono2], funkce potlačení pozadí nebude fungovat.

Na začátek stránky