# FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU

## Přehled

Pomocí síťového skeneru můžete vytvořit obrazový soubor z dat originálu naskenovaných přístrojem a odeslat soubor po síti do počítače, FTP serveru a dalších cílů. V případě potřeby naskenuje do počítače originál pomocí aplikace kompatibilní s TWAIN.
Funkce síťového skeneru poskytuje následující režimy skenování.

### Režim skeneru

Přístroj pomocí funkce skeneru odešle naskenovaný originál v závislosti na specifikaci cíle tak, jak je popsáno níže.

###### Skenovat do e-mailu

Naskenovaný soubor se připojí k e-mailu a odešle.

###### Skenovat do FTP

Naskenovaný soubor je odeslán do určené složky na FTP serveru.
Když je soubor odeslán, je možné poslat také e-mail na dříve uloženou e-mailovou adresu a informovat tak příjemce o umístění souboru.

###### Skenovat do síťové složky

Naskenovaný soubor je odeslán do síťové složky v počítači se systémem Windows ve stejné síti, v jaké je přístroj.
Je možné odeslat e-mail a informovat o místě, kde byl naskenovaný soubor uložen.
Informace k provoznímu postupu najdete v části ODESLÁNÍ OBRAZU V REŽIMU SKENOVÁNÍ.

### Režim zadávání dat

V režimu zadávání dat se informace zadané pomocí dotykového panelu nebo automaticky generované přístrojem odešlou do adresáře na FTP serveru nebo do aplikace v počítači a to ve formě souboru metadat ve formátu XML.

- Metadata jsou informace o souboru, o tom jak se má zpracovat a jeho vztah k jiným objektům. Pro funkci doručení metadat je vyžadována instalace modulu integrace aplikace.
- Modul integrace aplikace lze spojit s funkcí síťového skeneru a připojit tak k souboru se skenovaným obrazem soubor s metadaty.
- Informace k provoznímu postupu najdete v části ODESÍLÁNÍ METADAT.

Na začátek stránky