# DĚROVACÍ MODUL (MX-PN13A/B/C/D)

## Přehled

Děrovací modul je možné nainstalovat na finišer (sešívání 100 listů) nebo finišer vazby (sešívání 100 listů) a umožňuje děrování otvorů v papíru.
Pro instalaci děrovacího modulu je požadován finišer vazby (sešívání 100 listů) nebo finišer (sešívání 100 listů).

### Likvidace odpadu z děrování

Odpad z děrování otvorů se shromažďuje ve schránce na odpad z děrování.
Podle uvedeného postupu vyměňte schránku na odpad z děrování.

1. #### Otevřete přední kryt.

2. #### Uchopte rukojeť schránky na odpad z děrování, opatrně ji vytáhněte a zlikvidujte odpad.

   Opad z děrování nasypte do plastového sáčku nebo vhodné nádoby a buďte opatrní, abyste odpad nerozsypali.

3. #### Opatrně schránku zatlačte zpět.

4. #### Zavřete přední kryt.

Na začátek stránky