# NASTAVENÍ LDAP

## Nastavení serveru LDAP

Chcete-li zapnout nastavení LDAP, vyberte možnost [Zapnout]. Vyberete-li možnost [Vypnout], jsou nastavení LDAP vypnuta.

### Přidání nebo úprava globálního adresáře

Klepnete-li na klávesu [Přidat], objeví se obrazovka nastavení globálního adresáře.
klepnete-li na název globálního adresáře, objeví se registrační obrazovka daného globálního adresáře. Nyní můžete provést úpravy.

###### Seznam nastavených položek

Položka | Popis
--- | ---
Název | Zadejte název adresáře.
Nastavení výchozí adresy | Zadá výchozí nastavení hledání pro hledání specifické oblasti stromu informací adresáře LDAP. Příklad: o = ABC, ou = NY, cn = Všichni Zadané položky musí být odděleny středníky nebo čárkami.
Server LDAP | Zadejte IP adresu nebo název hostitele serveru LDAP.
Typ serveru | Na seznamu typů služeb vyberte „výchozí“ nebo „vlastní“. Výchozí nastavení je „výchozí“.
Vlastnosti ID uživatele | Zadejte vlastnosti ID uživatele. Výchozí nastavení je „uid“.
Vlastnosti vyhledávání LDAP | Zadejte vlastnosti vyhledávání LDAP. Výchozí nastavení je „cn“.
Vyhledávání e-mailové adresy | Zadejte vyhledávání e-mailové adresy. Výchozí nastavení je „mail“.
Vyhledávání otevřeného klíče | Zadá vyhledávání otevřeného klíče. Výchozí nastavení je „userCertificate“.
Skupina limitu stran | Zadejte vyhledávání ukládání skupiny limitu stran. Výchozí nastavení je „pagelimit“.
Skupina oprávnění | Zadejte vyhledávání ukládání skupiny oprávnění. Výchozí nastavení je „authority“.
Skupina oblíbených operací | Zadejte vyhledávání ukládání skupiny oblíbených operací. Výchozí nastavení je „favorite“.
Moje složka | Nastavte vyhledávání složky Moje složka. Výchozí nastavení je „myfolder“.
ID karty | Zadejte vyhledávání karty ID. Výchozí nastavení je „cardid“.
Vlastní vlastnost 1 až 10 | Zadejte jednotlivé vlastní vlastnosti.
Číslo portu | Zadejte číslo portu. Výchozí nastavení je port 389.
Časový limit | Zadejte časový limit. Výchozí nastavení je 5 sekund.
Uživatelské jméno | Zadejte název účtu pro nastavení serveru LDAP.
Heslo | Zadejte heslo. Chcete-li změnit heslo, nastavte pole u položky [Změnit heslo] na .
Typ ověření | Zvolte server ověření z rozbalovacího seznamu.
Pevná předpona | Zadejte pevnou předponu. Výchozí nastavení je „uid“.
Použití serveru | Zadejte serverovou aplikaci. Zadejte ověření adresáře a uživatele.
Povolit SSL | Zapne šifrovanou komunikaci SSL.
Test připojení | Klepněte na tlačítko [Provést], bude proveden test připojení a zobrazí se jeho výsledky.

### Smazání globálního adresáře

Chcete-li smazat vybraný globální adresář, nastavte zaškrtávací pole nalevo od jeho názvu na a klepněte na klávesu [Smazat].
Při změně nastavení se změny projeví po restartování přístroje. Postup restartování přístroje naleznete v části ZAPNUTÍ NEBO VYPNUTÍ NAPÁJENÍ A RESTART PŘÍSTROJE.
Na začátek stránky