# NASTAVENÍ SLUŽEB

## Záložka „DNS“

Pomocí této záložky nakonfigurujte nastavení DNS.
Při změně nastavení se změny projeví po restartování přístroje. Postup restartování přístroje naleznete v části ZAPNUTÍ NEBO VYPNUTÍ NAPÁJENÍ A RESTART PŘÍSTROJE.

### Nastavení serveru DNS

###### Primární server

Zadejte IP adresu primárního serveru DNS.

###### Sekundární server

Zadejte IP adresu sekundárního serveru DNS.

###### Časový limit

Zadejte časový limit. Výchozí nastavení je 20 sekund.
Tato doba je použita, dokud není navázáno spojení se serverem DNS podle standardních parametrů.

###### Název domény

Zadejte název domény, kde se nachází vybraný DNS server.

###### Dynamická aktualizace DNS

Tuto možnost nastavte, chcete-li použít dynamickou aktualizaci serveru DNC.

###### Interval aktualizace

Zadejte interval aktualizace serveru DNS.

## Záložka „WINS“

Pomocí této záložky nakonfigurujte nastavení WINS.
Při změně nastavení se změny projeví po restartování přístroje. Postup restartování přístroje naleznete v části ZAPNUTÍ NEBO VYPNUTÍ NAPÁJENÍ A RESTART PŘÍSTROJE.

### Nastavení WINS

###### Primární server

Zadejte IP adresu primárního serveru WINS.

###### Sekundární server

Zadejte IP adresu sekundárního serveru WINS.

###### ID oboru

Zadejte ID oboru.

## Záložka „SMTP“

Pomocí této záložky nakonfigurujte nastavení SMTP.
Při změně nastavení se změny projeví po restartování přístroje. Postup restartování přístroje naleznete v části ZAPNUTÍ NEBO VYPNUTÍ NAPÁJENÍ A RESTART PŘÍSTROJE.

### Nastavení serveru SMTP

###### Primární server

Zadejte IP adresu nebo název hostitele primárního serveru SMTP.

###### Sekundární server

Zadejte IP adresu nebo název hostitele sekundárního serveru SMTP.

###### Číslo portu

Zadejte číslo portu. Výchozí nastavení je port 25.

###### Časový limit

Zadejte časový limit. Výchozí nastavení je 20 sekund. Tato hodnota se používá pro připojení k serveru SMTP a k přenosu dat podle parametrů e-mailového systému.

###### E-mailová adresa pro odpověď

Pokud selže přenos dat, může se ze serveru vrátit nedoručený e-mail.
Zadejte e-mailovou adresu (pouze jednu), na kterou mají být doručovány e-maily o nedoručení.
Obvykle se zadává e-mailová adresa administrátora systému.

###### Povolit SSL

V případě výběru lze prostřednictvím příkazu STARTTLS použít šifrovanou komunikaci SMTP-přes-TLS.
To vyžaduje podporu příkazu STARTTLS serverem.
Chcete-li povolit komunikaci SSL, nastavte volbu „Číslo portu“ na stejné číslo portu jako běžné SMTP.

###### Ověření serveru SMTP

Je-li nastavena možnost , proběhne ověření serveru SMTP.
Používáte-li ověření Kerberos, nastavte na stránce nastavení ověření Kerberos server KDC, číslo portu a oblast.

###### Uživatelské jméno

Zadejte uživatelské jméno.

###### Heslo

Zadejte heslo.
Chcete-li změnit heslo, nastavte pole u položky [Změnit heslo] na .

###### POP před SMTP

Je-li pole zaškrtnuto , budete před použitím komunikace SMTP ověřeni do serveru POP.

- Server POP3: Zadejte IP adresu nebo název hostitele sekundárního serveru SMTP.
- Číslo portu: Před komunikací SMTP zadejte číslo portu serveru POP3. Výchozí nastavení je port 110.
- Ověření POP: Je-li pole zaškrtnuto , je pro ověření serveru POP3 použit protokol ověření (včetně APOP).
- Uživatelské jméno: Před komunikací SMTP zadejte uživatelské jméno pro server POP.
- Heslo: Před komunikací SMTP zadejte uživatelské jméno vyžadované pro server POP. Chcete-li změnit heslo, nastavte pole u položky [Změnit heslo] na .
- Povolit SSL: Je-li pole zaškrtnuto , je zapnuta komunikace POP přes SSL nebo POP přes TLS prostřednictvím příkazu STLS.
  To vyžaduje, aby server podporoval komunikaci POP přes SSL nebo příkaz STLS.
  Chcete-li povolit komunikaci SSL, zadejte do volby čísla portu komunikace SSL „Číslo portu“.
  Chcete-li povolit komunikaci POP přes TLS, nastavte volbu „Číslo portu“ na stejné číslo portu jako běžnou komunikaci POP3.

###### Test připojení

Klepněte na klávesu [Provést] a zkontrolujte připojení k serveru SMTP.

## Záložka „SNMP“

Pomocí této záložky nakonfigurujte nastavení SNMP.
Při změně nastavení se změny projeví po restartování přístroje. Postup restartování přístroje naleznete v části ZAPNUTÍ NEBO VYPNUTÍ NAPÁJENÍ A RESTART PŘÍSTROJE.

### Nastavení SNMP v1

Tuto možnost nastavte, chcete-li použít nastavení SNMPv1.

###### Metoda přístupu

Zadejte metodu přístupu.

###### Komunita GET

Zadejte název komunity GET pro přenos informací o přístroji pomocí serveru SNMP.

###### Komunita SET

Zadejte název komunity SET požadovaný pro nastavení serveru SNMP.
Chcete-li změnit komunitu SET, nastavte možnost .

###### Komunita TRAP

Zadejte název komunity, který má být použit pro SNMP TRAP odesílané z přístroje.

###### Cílová adresa TRAP

Zadejte IP adresu cílového počítače pro komunikaci SNMP TRAP.

### Natavení SNMP v3

Tuto možnost nastavte, chcete-li použít nastavení SNMPv3.

###### Uživatelské jméno

Zadejte uživatelské jméno.

###### Ověřovací klíč

Zadejte ověřovací klíč.

###### Soukromý klíč

Zadejte soukromý klíč.

###### Kontextový název

Zobrazí se kontextový název.

## Záložka „Kerberos“

Pomocí této záložky nakonfigurujte nastavení Kerberos.
Při změně nastavení se změny projeví po restartování přístroje. Postup restartování přístroje naleznete v části ZAPNUTÍ NEBO VYPNUTÍ NAPÁJENÍ A RESTART PŘÍSTROJE.

### Nastavení ověření Kerberos

###### Server KDC

Zadejte IP adresu nebo název hostitele ověřovacího serveru Kerberos.

###### Číslo portu

Zadejte číslo portu ověřovacího serveru Kerberos. Výchozí nastavení je port 88.

###### Oblast

Zadejte oblast serveru Kerberos.

## Záložka „SNTP“

Pomocí této záložky nakonfigurujte nastavení SNTP.
Při změně nastavení se změny projeví po restartování přístroje. Postup restartování přístroje naleznete v části ZAPNUTÍ NEBO VYPNUTÍ NAPÁJENÍ A RESTART PŘÍSTROJE.

### Nastavení SNTP

###### SNTP

Tuto možnost nastavte, chcete-li použít protokol SNTP.

###### Server SNTP

Zadejte IP adresu nebo název hostitele serveru SNTP.

###### Číslo portu

Zadejte číslo portu. Výchozí nastavení je port 123.

###### Časový limit

Zadejte časový limit. Výchozí nastavení je 5 sekund.

###### Synchronní interval

Zadejte interval pro synchronizaci serveru SNTP.

###### Synchronizovat při spuštění

Chcete-li stanovit synchronizaci při spuštění přístroje, nastavte .

###### Synchronizovat nyní

Klepnete-li na tuto klávesu, dojde k synchronizaci přístroje s časem serveru SNTP.

## Záložka „mDNS“

Pomocí této záložky nakonfigurujte nastavení mDNS.
Při změně nastavení se změny projeví po restartování přístroje. Postup restartování přístroje naleznete v části ZAPNUTÍ NEBO VYPNUTÍ NAPÁJENÍ A RESTART PŘÍSTROJE.

### Nastavení mDNS

###### mDNS

Tuto možnost nastavte, chcete-li použít nastavení mDNS.

###### Název služby

Zadejte název služby.

###### Název domény

Zadejte název domény.

###### Prioritní služba

Zvolte službu, která má být použita prioritně.
Na začátek stránky