# RAZÍTKOVÁNÍ SKENOVANÝCH ORIGINÁLŮ (OVĚŘOVACÍ RAZÍTKO)

## Přehled

Tato funkce orazítkuje každý originál, který se skenuje pomocí automatického podavače dokumentů. Umožňuje tak ověřit správné naskenování všech originálů.

- Chcete-li použít funkci Ověřovací razítko, musí být nainstalována volitelná jednotka Ověřovacího razítka.
- Při skenování oboustranných originálů se přední strana originálu orazítkuje dvakrát.
- Dojde-li během skenování k chybě, může být orazítkován originál, který nebyl naskenován.
- Jestliže značka O, která se tiskne na originály, začne blednout, vyměňte kazetu s ověřovacím razítkem.
  Další informace k postupu výměny kazety ověřovacího razítka najdete v části „KAZETY OVĚŘOVACÍHO RAZÍTKA“.

## Ovládání

1. #### Umístění originálů do automatického podavače dokumentů

   - AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ

2. #### Zadejte cíl.

   - URČENÍ CÍLE Z ADRESÁŘE
   - URČENÍ CÍLE POMOCÍ ČÍSLA HLEDÁNÍ
   - ZADEJTE CÍL RUČNĚ
   - URČENÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE
   - URČENÍ CÍLE Z PROTOKOLU PŘENOSU

3. #### Klepněte na klávesu [Ostatní] a pak na klávesu [Ověř. razítko].

   V ikoně se zobrazí značka zaškrtnutí.
   Jakmile nastavení dokončíte, klepněte na klávesu [Zpět].

   ###### Zrušení nastavení ověřovacího razítka:

   Klepnutím na klávesu [Ověř. razítko] zrušte zaškrtnutí.

4. #### Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.

   Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.
   Klepněte na klávesu [Náhled] zkontrolujte před odesláním náhled výstupního obrazu. Po naskenování originálu klepnutím na klávesu [Náhled] klepněte na klávesu [Další skenování] a naskenujte další originál. Klepněte na klávesu [Start] a spusťte odesílání obrazu.
   Další informace najdete v části „KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU PŘED PŘENOSEM“. Nastavení této funkce však nelze změnit v obrazovce náhledu.

Na začátek stránky