# PŘIDÁNÍ OKRAJE

## Přehled

Tato část vysvětluje, jak lze přesunout pozici tisku a přidat k levé, pravé nebo horní hraně papíru okraj. Tato funkce je užitečná, překrývají-li znaky pozici pro sešívání nebo děrování.
Tuto funkci můžete používat s funkcí sešívání nebo děrování, je-li nainstalován finišer nebo sedlový finišer.

Bez použití funkce posunutí okraje | S použitím funkce posunutí okraje
--- | ---

## Ovládání

### Windows

1. #### Klikněte na záložku [Hlavní] a vyberte možnost „Okraj s vazbou“.

2. #### Zvolte možnost Posun okraje.

   Vyberte cílovou položku z nabídky „Posun okraje“.

   ###### Chcete-li změnit číselnou hodnotu okraje:

   Nejprve v položkách nastavení v rozevírací nabídce vyberte hodnotu blízko požadované a pak klikněte na tlačítko [Nastavení]. Poté klikněte na tlačítko nebo zadejte přímo číselnou hodnotu.

### Macintosh

1. #### Vyberte možnost [Printer Features] a pak zvolte „Binding Edge“.

2. #### Zvolte možnost „Margin Shift“.

Na začátek stránky