# VELKOKAPACITNÍ STOHOVAČ

## Přehled

Do velkokapacitního stohovače lze nasměrovat velké množství kopií. Do horního zásobníku lze odeslat maximálně 250 listů, do zásobníku stohovače pak 5000 listů. Lze připojit až dva velkokapacitní stohovače.

- Je-li velikost papíru B5, B5R, A5R nebo 5 1/2" x 8 1/2", lze vytisknout až 2500 listů.
- Do zásobníku stohovače nezakládejte listů různých velikostí.

### Názvy funkcí

Klepnutím na název se zobrazí podrobnosti.

×
Horní zásobník
Do tohoto zásobníku lze odeslat maximálně 250 listů papíru.
×
Odkládací zásobník
Do tohoto zásobníku lze odeslat maximálně 5000 listů papíru. Vytisknuté listy se odesílají do vozíku na papír v zásobníku stohovače. Vozík na papír je užitečný pro uložení většího množství listů.
×
Tlačítko zvednutí/spuštění zásobníku
Stiskem tohoto tlačítka vyjmete vytisknuté listy ze zásobníku stohovače. Zásobník se přesune dolů, a můžete tak vyjmout vozík na papír.
×
Indikátor zvednutí/spuštění zásobníku
Tato kontrolka bliká při pohybu zásobníku nahoru nebo dolů a rozsvítí se v okamžiku, kdy zásobník sjede úplně dolů. Kontrolka se také rozsvítí v případě, kdy se ve stohovači zasekne papír.
×
Indikátor výstupu
Tato kontrolka bliká při odesílání vytisknutých listů do zásobníku stohovače.
×
Indikátor chyby
Tato kontrolka se rozsvítí, není-li možné použít pouze velkokapacitní stohovač z důvodu chyby. Kontrolka bliká, není-li možné použít celý systém.

###### Nastavení výstupu dalšího papíru do zásobníku stohovače

V režimu nastavení lze zadat, zda se mají vytisknout další listy nových úloh, obsahuje-li již zásobník stohovače velkokapacitního stohovače vytisknuté listy.
Chcete-li do zásobníku stohovače odeslat další papír, otevřete režim nastavení (administrátor) a vyberte možnost [Systémová nastavení] → [Ovládání zařízení] → [Nastavení stohovače] → [Nastavení stohovače pro další úlohy].

###### Nastavení automatického přepínání zásobníku stohovače

Jsou-li připojeny dva velkokapacitní stohovače, můžete v režimu nastavení zadat, zda chcete systém přepnout na druhý velkokapacitní stohovač a pokračovat v odesílání papíru v případě, kdy je aktuální stohovač plný.
Chcete-li nastavit automatické přepínání zásobníku stohovače, otevřete režim nastavení (administrátor) a vyberte možnost [Systémová nastavení] → [Ovládání zařízení] → [Nastavení stohovače] → [Nastavení automatického přepínání].

### Vyjmutí vytisknutých listů ze zásobníku stohovače

1. #### Stiskněte tlačítko Zásobník dolů

   Kontrolka Zásobník nahoru/dolů bliká. Jakmile zásobník sjede dolů, kontrolka Zásobník nahoru/dolů se rozsvítí.

   Během odesílání papíru do zásobníku stohovače se zásobník nepohybuje dolů ani když stisknete tlačítko Zásobník dolů.

2. #### Otevřete dvířka zásobníku stohovače a vytáhněte vozík na papír

   Zamýšlíte-li přenést větší množství vytisknutých listů, nainstalujte na vozík na papír držák papíru, díky němuž při přenášení nevypadnou z vozíku listy papíru.

3. #### Sejměte držák papíru na vozíku na papír

4. #### Na papír na vozík nainstalujte držák papíru

5. #### Jakmile přenesete vytisknuté listy, umístěte vozík na papír zpět do zásobníku stohovače.

   Papír nelze vytisknout do zásobníku stohovače, není-li papír na vozík umístěn v zásobníku stohovače na svém místě.

Na začátek stránky