# UKLÁDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ TISKOVÝCH DAT

## Přehled

Tato funkce uloží tisková data na pevném disku v přístroji a umožňuje vytisknout data v případě potřeby pomocí dotykového panelu. Lze zvolit místo pro ukládání dat a zabránit tak jejich smíchání s daty jiných uživatelů.

###### Pouze podržet

Data nejsou vytištěna, ale pouze uložena na pevném disku přístroje.

###### Podržet po tisku

Data jsou vytištěna a pak uložena na pevném disku přístroje.

###### Tisk vzoru

Při tisku několika sad můžete vytisknout jednu sadu jako první. Po kontrole obsahu této první sady je pomocí ovládacího panelu přístroje možno spustit tisk zbývajících sad výtisků. Tímto se předejde zhotovení velkého počtu chybných výtisků.

- Informace o tisku dat uložených na pevném disku přístroje naleznete v části „TISK ULOŽENÉHO SOUBORU“ kapitoly „UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ“.
- Při tisku z počítače lze nastavit heslo (5-8 číslic) a zabezpečit tak ochranu uložených dat.
  Je-li nastaveno heslo, je ho nutné zadat, aby mohla být vytištěna data uložená v počítači.

## Ovládání

### Windows

1. #### Klikněte na záložku [Zpracování úlohy].

2. #### Zaškrtněte zaškrtávací pole [Podržení] .

3. #### Vyberte metodu použitou pro uložení dat tisku pomocí funkce „Nastavení podržení“

   Zaškrtnutí zaškrtávacího pole [Heslo] umožňuje zadat heslo (5 až 8 číslic). Povšimněte si, že nemůžete zadat heslo, určíte-li cílové úložiště v kroku 4.
   Zaškrtnutí zaškrtávacího pole [Vytvořit PDF pro prohlížení v PC] vytvoří při ukládání dat soubor PDF pro procházení v počítači.

4. #### Zvolte umístění úložiště pomocí funkce „Nastavení ukládání dokumentů“

   Pokud jste zvolili možnost [Vlastní složka], vyberte složku kliknutím na tlačítko [Uloženo do].
   - Je-li zvolena možnost [Rychlý soubor], bude nastavení pozdržení nastaveno na [Pozdržet po tisku]. Heslo zadané v nabídce „Nastavení podržení“ je zrušeno a nelze jej používat.
   - V případě potřeby lze vybrat formát dat použitý pro jejich ukládání v přístroji z možností CMYK nebo RGB. Klikněte na tlačítko [Kompatibilita] na záložce [Rozšířené] a vyberte formát z možnosti „Styl rastru“.
   - Chcete-li uložit data ve vlastní složce, musíte ji nejprve vytvořit vybráním možnosti [Systémové nastavení] v nabídce „Režim nastavení“ → [Řízení ukládání dokumentů]. Je-li pro složku nastaveno heslo, zadejte „Heslo složky“ do okna výběru umístění úložiště.
   - Pokud jste nakonfigurovali možnost „Zásady tisku“ v záložce [Konfigurace] tak, aby bylo vždy použito podržení, nelze zaškrtávací značku pole [Podržení] odstranit.
   - Pokud síť používání protokol IPV6, jsou data uložena v hlavní složce.

### Macintosh

1. #### Vyberte možnost [Job Handling]

2. #### Zaškrtněte zaškrtávací pole [Retention] .

   Vyberte metodu pro uložení dat tisku pomocí funkce „Nastavení podržení“.
   Po zadání hesla (5 až 8 číslic) můžete klepnutím na tlačítko uzamknout nastavení. To je vhodné pro určení stejného hesla i při následujícím úkonu.

3. #### Zvolte umístění úložiště pomocí funkce „Nastavení ukládání dokumentů“

   Pokud jste zvolili možnost [Custom Folder], vyberte složku kliknutím na tlačítko [Stored to].
   - Je-li zvolena možnost [Rychlý soubor], bude nastavení pozdržení nastaveno na [Pozdržet po tisku]. Heslo zadané v nabídce „Nastavení podržení“ je zrušeno a nelze jej používat.
   - V případě potřeby lze vybrat formát dat použitý pro jejich ukládání v přístroji z možností CMYK nebo RGB. Klikněte na položku [Rozšířené] v nabídce [Vlastnosti tiskárny] a vyberte formát v nabídce „Formát rastru“.
   - Chcete-li uložit data ve vlastní složce, musíte ji nejprve vytvořit vybráním možnosti [Systémové nastavení] v nabídce „Nastavení“ → [Řízení ukládání dokumentů]. Je-li pro složku nastaveno heslo, zadejte „Heslo složky“ do okna výběru umístění úložiště.
   - Chcete-li v systému Mac OS X v10.5 až 10.8, uložit nastavení ukládání dokumentů ve vlastní složce, klepněte na kartu [Vlastní složka].

Na začátek stránky