# STAV SÍTĚ

Obrazovka stavu sítě zobrazuje obecné informace o stavu a stavy týkající se protokolů TCP/IP, NetWare, EtherTalk a NetBIOS.

Položka | Popis
--- | ---
Obecné | Zobrazuje běžné informace sítě. Stav linky: Zobrazuje rychlost přenosu dat NIC a informace o kabelu. Duplexní režim: Zobrazuje duplexní režim NIC. Hardwarová adresa: Zobrazuje MAC adresu NIC. Tisk stavu při spuštění: Zobrazuje, zda se při spuštění tiskne stav. Název zařízení: Zobrazuje název zařízení. Název domény: Zobrazuje název domény. Úroveň příjmu (max. 100): Zobrazuje úroveň příjmu bezdrátové sítě LAN, když je připojen adaptér sítě LAN USB.
TCP/IP | Zobrazuje aktuální stav protokolu TCP/IP. Nastavení IPv4: Zobrazuje nastavení protokolu IPv4. DHCP/BOOTP: Zvolí, zda je od serveru DHCP/BOOTP získána IP adresa. RARP: Zobrazuje stav protokolu RARP. Adresa IPv4: Zobrazuje adresu IPv4. Maska podsítě: Zobrazí aktuální masku podsítě. Výchozí brána: Zobrazuje aktuální výchozí bránu. Nastavení IPv6: Zobrazuje stav IPv6. DHCPv6: Zobrazuje stav serveru DHCPv6. Ručně zadaná adresa: Zobrazuje adresu IPv6, která byla zadána ručně. Výchozí brána: Zobrazuje aktuální výchozí bránu. Lokální linková adresa: Zobrazuje lokální linkovou adresu. Bezstavová adresa 1: Zobrazuje bezstavovou adresu. Bezstavová adresa 2: Zobrazuje bezstavovou adresu. Stavová adresa: Zobrazuje stavovou adresu.
DNS | Zobrazuje stav serveru DNS. Primární server: Zobrazuje aktuální IP adresu primárního serveru DNS. Sekundární server: Zobrazuje aktuální IP adresu sekundárního serveru DNS. Název domény: Zobrazuje aktuální název domény serveru DNS.
WINS | Zobrazuje stav serveru WINS. Primární server: Zobrazuje aktuální IP adresu primárního serveru WINS. Sekundární server: Zobrazuje aktuální IP adresu sekundárního serveru WINS. Primární server (DHCP): Zobrazuje aktuální IP adresu primárního serveru WINS (DHCP). Sekundární server (DHCP): Zobrazuje aktuální IP adresu sekundárního serveru WINS (DHCP). ID oboru: Zobrazuje aktuální ID oboru WINS. ID oboru (DHCP): Zobrazuje aktuální ID oboru WINS (DHCP).
Stav protokolu NetWare | Zobrazuje stav protokolu NetWare. NetWare: Zobrazuje stav protokolu NetWare. Typ rámce: Zobrazuje typ rámce. Číslo sítě: Zobrazuje číslo sítě. Provozní režim: Zobrazuje provozní režim. Název PSERVER: Zobrazuje název tiskového severu. Strom NDS: Zobrazuje název stromu NDS. Kontext NDS: Zobrazuje kontext NDS.
Stav protokolu EtherTalk | Zobrazuje stav protokolu EtherTalk. EtherTalk: Zobrazuje stav protokolu EtherTalk. Název zóny: Zobrazuje název zóny. Název typu: Zobrazuje název typu. Název objektu: Zobrazuje název objektu.
Stav NetBIOS | Zobrazuje stav protokolu NetBIOS. NBT/WINS: Zobrazuje stav protokolu NBT/WINS. Hlavní prohlížeč: Zobrazuje hlavní prohlížeč.

Na začátek stránky