# POMOCNÝ ZÁSOBNÍK

## Přehled

Pomocný zásobník použijte pro tisk na běžný papír, samolepky, štítkový papír a další speciální média.
Do pomocného zásobníku (v přístroji) lze vložit maximálně 100 listů papíru nebo maximálně 500 listů (velkokapacitní zásobníky) a stejně jako v případě jiných zásobníků lze používat souvislý tisk.
Podrobné informace o velikostech a typech papíru, které lze vložit do pomocného zásobníku, naleznete v části „SPECIFIKACE PŘÍSTROJE/SPECIFIKACE KOPÍRKY“, „SPECIFIKACE VELKOKAPACITNÍCH ZÁSOBNÍKŮ“ a „NASTAVENÍ ZÁSOBNÍKU“ v režimu nastavení ve Stručné příručce.

- Když je použit běžný papír jiný než standardní papír Sharp nebo speciální média jiná než společností SHARP doporučené transparentní fólie nebo když tisknete na jednu stranu papíru, vkládejte papír po jednom listu. Vložení více listů najednou způsobí zaseknutí papíru.
- Je-li papír zkroucený, před vložením do zásobníku jej narovnejte.
- Když přidáváte papír, vyjměte všechen papír zbývající v pomocném zásobníku, přidejte jej ke vkládanému papíru a vložte jako jeden stoh. Je-li papír přidán bez vyjmutí zbývajícího papíru, může dojít k zaseknutí.

### Jak vložit originál

Vložte papír do velikosti A5 (7 1/4" × 10 1/2") s orientací na šířku.

Pomocný zásobník (v přístroji) | Boční zásobník (pro velkokapacitní zásobníky)

### Zakládání štítkového papíru

Tisknete-li na štítkový papír, vložte papír tiskovou stranou nahoru.
V případě bočního zásobníku (u velkokapacitních zásobníků) musí být vyhrazené vodítko nainstalováno ve vodítcích bočních zásobníků na zadním konci. Vyhrazené vodítko je na horní straně velkokapacitních zásobníků.

| Pomocný zásobník (v přístroji) | Boční zásobník (pro velkokapacitní zásobníky)
--- | --- | ---
Vlevo |  |
Vpravo |  |

- Používejte pouze takový štítkový papír, který je zhotoven z papíru. Nepoužívejte štítkový papír zhotovený z jiných materiálů, než je papír (fólie atd.).
- Chcete-li kopírovat na štítky štítkového papíru, je užitečná možnost [Štítková kopie] v části „Jiné“.

### Vkládání transparentní fólie

- Použijte transparentní fólie doporučené společností SHARP.
- Vkládáte-li do pomocného zásobníku více listů transparentní fólie, před vložením je několikrát prolistujte.
- Tisknete-li na transparentní fólie, vyjměte každý list hned po jeho vytištění a vysunutí z přístroje. Necháte-li listy hromadit ve výstupním zásobníku, mohou se zkroutit.

## Ovládání

### Pomocný zásobník (v přístroji)

1. #### Otevřete pomocný zásobník.

   Při zakládání papíru s velikostí větší než A4R nebo 8 1/2" × 11"R vytáhněte prodlužovací vodítko.
   Vytáhněte prodloužení pomocného zásobníku až na doraz.

   Nepokládejte na pomocný zásobník těžké předměty a netlačte jej dolů.

2. #### Upravte vodítka pomocného zásobníku podle velikosti zakládaného papíru

3. #### Vložte papír podél vodítek pomocného zásobníku úplně do zásobníku až na doraz.

   Vložte papír tiskovou stranou nahoru.

   - Netlačte papír do zásobníku násilím.
   - Jsou-li vodítka pomocného zásobníku nastavena na větší šířku než má papír, posuňte vodítka pomocného zásobníku, aby byla nastavena správně podle šířky papíru. Jsou-li vodítka nastavena na větší šířku, může se papír podávat našikmo nebo mačkat.

### Boční zásobník (pro velkokapacitní zásobníky)

1. #### Chcete-li v bočním zásobníku vyměnit papír, stiskněte tlačítko akce a papír vyjměte

   Deska pro papír sjede dolů. Tlačítko akce při sjíždění desky pro papír dolů bliká. Tlačítko se rozsvítí, jakmile deska pro papír sjede dolů. Dokud tlačítko nepřestane blikat, papír nevyjímejte.

2. #### Upravte vodítka pomocného zásobníku podle velikosti zakládaného papíru

   Stiskněte páčku zámku vodítka a nastavte vodítka bočního zásobníku podle velikosti papíru. Nezapomeňte nastavit vodítka bočního zásobníku u zadního konce.
   Při zakládání papíru s velikostí větší než A4R nebo 8 1/2" × 11"R vytáhněte prodlužovací vodítko pomocného zásobníku. Na zadním konci sejměte vodítko pomocného zásobníku a připevněte jej k zásobníku vkladače.

   - Vytáhněte prodloužení pomocného zásobníku až na doraz.
   - Při zakládání papíru s velikostí větší než A3W nebo 8 1/2" × 14"R sejměte vodítko pomocného zásobníku na zadním konci.
   Nepokládejte na pomocný zásobník těžké předměty a netlačte jej dolů.

3. #### Vložte papír podél vodítek pomocného zásobníku úplně do zásobníku až na doraz a upravte vodítko po pravé straně

   Vložte papír tiskovou stranou nahoru.
   Stoh papíru nesmí přesahovat indikační čáru.
   Do zásobníku lze vložit maximálně 500 listů papíru.

   - Netlačte papír do zásobníku násilím.
   - Jsou-li vodítka pomocného zásobníku nastavena na větší šířku než má papír, posuňte vodítka pomocného zásobníku, aby byla nastavena správně podle šířky papíru. Jsou-li vodítka nastavena na větší šířku, může se papír podávat našikmo nebo mačkat.

4. #### Stiskněte tlačítko akce

   Deska pro papír vyjede nahoru. Tlačítko akce při vyjíždění desky pro papír nahoru bliká. Tlačítko se rozsvítí, jakmile deska pro papír vyjede nahoru.

Na začátek stránky