# NASTAVENÍ TISKOVÝCH PORTŮ

## Záložka „LPD“

Zadejte datum vypršení platnosti profilu.
Při změně nastavení se změny projeví po restartování přístroje. Postup restartování přístroje naleznete v části ZAPNUTÍ NEBO VYPNUTÍ NAPÁJENÍ A RESTART PŘÍSTROJE.

### Nastavení LPD

###### LPD

Tuto možnost nastavte, chcete-li použít protokol LPD.

###### Časový limit

Zadejte časový limit. Výchozí nastavení je 90 sekund.

###### Použít transparent

Tuto možnost nastavte, chcete-li použít transparent. Výchozí nastavení je [Vypnout].

## Záložka „RAW“

Pomocí této záložky nakonfigurujte nastavení tisku RAW.
Při změně nastavení se změny projeví po restartování přístroje. Postup restartování přístroje naleznete v části ZAPNUTÍ NEBO VYPNUTÍ NAPÁJENÍ A RESTART PŘÍSTROJE.

### Nastavení tisku RAW

###### Tisk RAW

Tuto možnost nastavte, chcete-li použít tisk RAW. Výchozí nastavení je [Zapnout].

###### Číslo portu

Zadejte číslo portu. Výchozí nastavení je port 9100.

###### Časový limit

Zadejte časový limit. Výchozí nastavení je 90 sekund.

###### Použít obousměrný

Chcete-li použít obousměrnou komunikaci, nastavte .

## Záložka „WSD“

Pomocí této záložky nakonfigurujte nastavení tisku WSD.
Při změně nastavení se změny projeví po restartování přístroje. Postup restartování přístroje naleznete v části ZAPNUTÍ NEBO VYPNUTÍ NAPÁJENÍ A RESTART PŘÍSTROJE.

### Nastavení WSD

###### Tisk WSD

Tuto možnost nastavte, chcete-li použít tisk WSD.

###### Použít výběrové prohledávání

Tuto možnost nastavte, chcete-li použít výběrové prohledávání.
Na začátek stránky