# NASTAVENÍ OVLÁDÁNÍ

Strojové operace lze nastavit následujícím způsobem.

### Různá nastavení

Slouží k nastavení různých operací.

###### Režim zvětšeného zobrazení

Slouží ke zvětšení znaků zobrazených na obrazovce.
Je-li zapnutý režim Zvětšení zobrazení, je v systémové oblasti zobrazeno .

###### Zvuk při doteku kláves

Slouží k nastavení zvuku stisknutí kláves. Zvuk můžete zrušit. Můžete také nechat zaznít tři pípnutí při počáteční hodnotě, když nastavujete měřítko v režimu kopírování nebo upravujete expozici v libovolném režimu.

Obrazovka, pro kterou se nastavení uplatní | Počáteční hodnota
--- | ---
Obrazovka nastavení měřítka v základní obrazovce režimu kopírování | Měřítko 100 %
Obrazovka nastavení expozice v základní obrazovce režimu kopírování | Úroveň expozice: 3 (střední)
Obrazovka nastavení expozice v základní obrazovce režimů
Obrazovka nastavení expozice pro skenování do HDD v režimu ukládání dokumentů

###### Zvuk při doteku kláves v počátečním bodě

Když na obrazovce nastavení expozice jednotlivých režimů určíte expozici, zazní po dosažení referenční hodnoty tři pípnutí.

###### Nastavení automatického vymazání

Dobu do aktivace automatického vymazání lze nastavit na libovolný počet sekund od 10 do 240 v krocích po 10 sekundách.
Není-li přístroj po zde nastavenou dobu použit, funkce automatického vymazání zruší všechna zvolená nastavení, a obnoví základní obrazovku režimu kopírování nebo obrazovku správy úlohy.

###### Zrušit časovač

Takto se vypíná funkce automatického vymazání.

###### Volba doby zobrazení hlášení

Dobu, po kterou se bude hlášení zobrazovat na dotykovém panelu (dobu, než se hlášení automaticky smaže), lze nastavit na libovolný počet sekund od 1 do 12.

###### Nastavení jazyka displeje MFP

Jazyk zobrazující se na dotykovém panelu lze změnit na jakýkoli jiný jazyk.
Je-li zapnuto ověřování uživatele a nastavení jazyka displeje bylo zadáno ve skupině oblíbených operací uživatele, má toto nastavení prioritu.

###### Výchozí nastavení zobrazení

Natavte obrazovku, která se objeví po automatickém vymazání a přihlášení.
Můžete vybrat z možností Kopírování, E-mail, Síťová složka, FTP, Zadávání dat, Adresář, Ukládání dokumentů, Výchozí obrazovka, nebo obrazovka Sharp OSA*.
* Když je nainstalován komunikační modul.

###### Zobrazit menu Oblíbené jako výchozí

Můžete nastavit, aby se při výběru režimu zobrazila nejdříve položka „Oblíbený“.

###### Zobrazení displeje panelu akcí dle výchozího nastavení

Zvolte, zda chcete na obrazovce zobrazit panel akcí.

###### Vypnutí přednostní operace úlohy

Funkci priority úlohy lze vypnout. Je-li to provedeno, neobjeví se v obrazovce stavu úlohy klávesa [Priorita].

###### Vypnutí obejití tisku

Toto nastavení se používá pro vypnutí náhradního tisku (tisku jiné úlohy před úlohou, která byla zastavena* protože v žádném zásobníku není k dispozici papír potřebný pro úlohu).
* Nevztahuje se na případy, kdy papír došel během úlohy.

###### Přepnutí zobrazení počtu sad u stavu úlohy

Zvolte, zda jako správu úlohy zobrazit počet hotových nebo zbývajících sad.

###### Nastavení ovládání klávesami

Toto nastavení určuje, jak dlouho musí být klávesa na dotykovém panelu stisknuta, aby bylo stisknutí rozpoznáno. Čas lze nastavit od 0 do 2 sekund s krokem 0,5 sekundy.
Prodloužením nastavené doby lze zabránit nežádoucímu použití náhodného stisknutí klávesy. Mějte však na paměti, že když je zvoleno delší nastavení, je třeba při stisknutí kláves dávat větší pozor, aby bylo zaručeno, že je stisknutí rozpoznáno.

###### Vypnutí automatického opakování klávesy

Používá se k vypnutí opakování klávesy.
Opakování klepnutí na klávesu způsobuje neustálé změny nastavení během klepnutí na klávesu, ne pouze po každém klepnutí na klávesu.

###### Čas detekce dlouhého stisknutí

Nastavte čas, kdy je klepnutí na klávesu detekováno jako dlouhé klepnutí.

###### Interval rychlosti poklepání

Zvolte interval detekce poklepání.

###### Vypnutí přizpůsobení času

Zakáže změnu data a času.

###### Vypnutí režimu Obálky/proklady

Zakáže použití funkce obálky a prokladu.

###### Zakázat manuální finišování

Po instalaci vkládací jednotky vypne ruční dokončování.

###### Nastavit prioritu klávesnice

Zvolí k zadání znaků softwarovou nebo externí klávesnici, je-li připojena.

###### Zobrazit v systémových nastaveních aktuální cestu

Během režimu nastavení je pozice nabídky zobrazena v hierarchii v horní části dotykového panelu.

###### Povolit odkaz na aktuální umístění

Pokud je zapnuta funkce „Zobrazit v systémových nastaveních aktuální cestu“, je povolen odkaz na aktuální cestu.

###### Nastavení počátečního počtu originálů

U jednotlivých funkcí určuje povolení možnosti „počítání originálů“ v nabídce Ostatní.

Funkce | Typy funkcí
--- | ---
Kopie | Kopie
Odeslání obrazu | Skener Zadávání dat
Ukládání dokumentů | Skenovat na HDD Skenovat externě

###### Uspořádat čísla kláves ve vzestupném pořadí od horního levého rohu

Uspořádá číselné klávesy vzestupně z pozice vlevo nahoře.

###### Nastavení vzorku zobrazení multifunkční tiskárny

Zvolte jednu ze sedmi barevných palet na dotykovém panelu.
Lze zobrazit náhled zvolené šablony.

### Nastavení náhledu

###### Vyhledávání souboru archivace dokumentu

- Hlavní složka / složka rychlého souboru: Vyberte, zda výchozí formát zobrazení na obrazovce hlavní složky řazení dokumentů a dočasné složky bude seznam, nebo miniatury.
- Vlastní složka: Vyberte, zda výchozí formát zobrazení na obrazovce vlastní složky řazení dokumentů bude seznam, nebo miniatury.

### Nastavení dálkového ovládání

Konfigurujte nastavení potřebné pro dálkové ovládání přístroje z počítače připojeného ke stejné síti.

###### Dálkové softwarové ovládání

- Provozní autorizace: Používá se při použití softwaru pro dálkové ovládání přístroje.
- Zobrazení obrazovky zadání hesla: Je-li přístroj obsluhován na dálku pomocí softwaru pro dálkové ovládání, může se obrazovka pro zadání hesla zobrazit v přístroji, v počítači, nebo v obojím.

###### Obsluha ze zadaného PC

- Provozní autorizace: Používá se pro povolení dálkového ovládání přístroje prostřednictvím určeného počítače.
- Název hostitele nebo IP adresa počítače: Zadejte název hostitele nebo IP adresu počítače, který má být k přístroji připojen. Zadejte maximálně 127 znaků.
- Zobrazení obrazovky zadání hesla: Je-li přístroj obsluhován na dálku prostřednictvím učeného počítače, může se obrazovka pro zadání hesla zobrazit v přístroji, v počítači, nebo v obojím.

###### Obsluha uživatelem, který má heslo

- Provozní autorizace: To slouží k povolení dálkového ovládání přístroje uživatelem, který má heslo. Informace o heslu vám poskytne servisní technik.
- Zobrazení obrazovky zadání hesla: Obsluhuje-li uživatel, který má heslo, zařízení dálkově, může si obrazovku pro přihlášení zobrazit v přístroji, v počítači, nebo v obojím.

### Nastavení souborů cookie

Určete, zda mají být uloženy nebo smazány soubory cookie, které mají být použity při použití Sharp OSA nebo při prohlížení webových stránek.
Vyberete-li možnost „Nezachovávat soubor cookie“, budou přijaté soubory cookie po ukončení operace zahozeny.

## Nastavení šablony soft klávesnice

Při předběžném zadávání adresy nebo názvu domény zaregistrujte často používaný text. Zadejte maximálně 16 znaků.

## Přizpůsobení nastavení kláves

Přiřaďte klávesové zkratky často používaným funkcím. Zobrazí se v základních obrazovkách jednotlivých režimů na obrazovce oblíbených položek. Klepnutím na záložku „Kopírování“, „Skenování“, nebo „Zadávání dat“ vyberte režim nastavení přizpůsobené klávesy a nastavte přizpůsobené klávesy.
V zaškrtávacím políčku „Skrýt“ nastavte a můžete nastavit přizpůsobené klávesy.

###### Seznam nastavených položek

Položka | Popis
--- | ---
Přizpůsobené klávesy 1 až 40 | Zadejte název vlastní klávesy (maximálně 20 znaků).
Položka | Zvolte funkci, kterou chcete přiřadit ke klávese. Funkce, které lze přiřadit, se liší podle režimu.
Návrat na výchozí | Vybraná oblíbená nastavení jsou navrácena do výchozího nastavení výrobce.

Lze nakonfigurovat pouze v režimu nastavení (webová verze). Nelze ho nakonfigurovat na dotykovém panelu přístroje.

## KLÁVESA REŽIMU NASTAVIT ZOBRAZENÍ

Klávesy pro výběr režimu lze zobrazit v horní části obrazovky.

Položka | Popis
--- | ---
Zobrazit klávesy režimů na obrazovce | Klávesy pro výběr režimu lze zobrazit v horní části obrazovky.
Zobrazení kláves režimů | Vyberte režimy zobrazené na klávesách režimů.
Zobrazit klávesy režimů v základním okně | Vyberte, zda se klávesy pro výběr režimů zobrazí v základním okně. Když tuto funkci zablokujete, klávesy pro výběr režimů se v základním okně nezobrazí, ani když povolíte "Zobrazit klávesy režimů na obrazovce".

## Nastavení výchozí obrazovky

Můžete nakonfigurovat výchozí obrazovku, která se zobrazí po klepnutí na tlačítko [Výchozí obrazovka].
Lze nakonfigurovat pouze v režimu nastavení (webová verze). Nelze ho nakonfigurovat na dotykovém panelu přístroje.
Kliknete-li na název, zobrazí se obrazovka uložení klávesy.
Lze konfigurovat následující nastavení:

### "Záložka Položka“

Položka | Popis
--- | ---
Výchozí klávesy 1 až 60 | Nastavte klávesy posunu v horní části výchozí obrazovky. Klepnete-li na název, zobrazí se obrazovka uložení klávesy.
Stálé klávesy 1 až 10 | Nastavte klávesy posunu, které jsou vždy zobrazeny ve spodní části výchozí obrazovky. Klepnete-li na název, zobrazí se obrazovka uložení klávesy.
Šablona | Zvolte jeden ze šesti vzorů. Zobrazí se rozvržení kláves podle vzoru zvoleného funkcí [Rozložení kláves na obrazovce].

### "Záložka Obraz“

Položka | Popis
--- | ---
Obraz v pozadí | Zobrazí název souboru obrázku zvoleného pozadí. Klepnutím na klávesu [Změnit] změňte obrazy.

Na začátek stránky