# POUŽITELNÉ TYPY PAPÍRU

## Přehled

Tato část popisuje typy papíru, které lze nebo nelze použít. Kromě toho při zakládání papíru do zásobníku papíru informuje o tiskové straně.
Těžký papír, tenký papír a další typy papíru se s výjimkou běžného papíru označují jako speciální média.

- Běžně komerčně dostupné jsou různé druhy papíru, z nichž některé nelze v přístroji použít.
  Před použitím jakéhokoli papíru se informujte u svého prodejce nebo zástupce autorizovaného servisu.
- Kvalita obrazu a přilnutí toneru k papíru se může měnit vlivem okolních podmínek, provozních podmínek a vlastností papíru a výsledná kvalita obrazu může být horší než na standardním papíru Sharp.
  Před použitím jakéhokoli papíru se informujte u svého prodejce nebo zástupce autorizovaného servisu.
- Použití nedoporučeného nebo nepoužitelného papíru může způsobit šikmé podávání, zasekávání, špatnou fixaci toneru (toner nepřilne dobře k papíru a dá se vygumovat) nebo závadu přístroje.
- Používání jiného než doporučeného papíru může vést k zasekávání papíru nebo ke špatné kvalitě obrazu. Před použitím jiného než doporučeného papíru zkontrolujte, zda tisk může proběhnout v pořádku.

### Použitelný papír

###### Parametry běžného papíru, těžkého papíru a tenkého papíru

Běžný papír | Standardní papír Sharp 80 g/m2 (21 lbs bond). Parametry papíru naleznete v části PARAMETRY STANDARDNÍHO PAPÍRU SHARP ve Úvodní návod. Standardní běžný papír jiných výrobců, než Sharp 60až 105 g/m2 (16 až 28 lbs bond)
Těžký papír | 106až 300 g/m2 (28 lbs bond až 110 lbs cover)
Tenký papír | 52až 59 g/m2 (13 až 16 lbs bond)

Recyklovaný papír, barevný papír a předděrovaný papír musí mít stejné parametry jako běžný papír.
Před použitím jakéhokoli papíru se informujte u svého prodejce nebo zástupce autorizovaného servisu.

###### Typy papíru, které lze vložit do každého zásobníku

| ZÁSOBNÍK 1/2 | Zásobník 3 | Zásobník 4 | Pomocný zásobník | Zásobník 5 Velkokapacitní zásobník (MX-LC12 / MX-LCX3 N) | VELKOKAPACITNÍ ZÁSOBNÍKY | Boční zásobník (pro velkokapacitní zásobníky) | Vkladač (horní/spodní)
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Zásobník 5/7 | Zásobník 6/8
Tenký papír | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | -
Běžný papír | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano
Recyklovaný papír | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano
Barva | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano
Hlavičkový | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano
Předtištěný | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano
Děrovaný | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano
Těžký papír 1: 106 až 176 g/m2 (28 lbs bond až 65 lbs index) | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano
Těžký papír 2: 177 až 220 g/m2 (65 lbs index až 80 lbs cover) | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano
Těžký papír 3: 221 až 256 g/m2 (80 lbs bond až 140 lbs index) | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | - | -
Těžký papír 4: 257 až 300 g/m2 (140 lbs index až 110 lbs cover) | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | - | -
Štítkový papír | - | - | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | -
Transparentní fólie | - | - | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | -
Samolepky | - | - | Ano | Ano | - | Ano | Ano | - | -
Lesklý papír | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | - | -

Ano: Lze použít
-: Nelze použít
Podrobné informace o velikostech a typech papíru, které lze vložit do jednotlivých zásobníků přístroje, naleznete v části „SPECIFIKACE PŘÍSTROJE/SPECIFIKACE KOPÍRKY“ a „NASTAVENÍ ZÁSOBNÍKU“ v režimu nastavení ve Úvodní návod.
Recyklovaný papír, barevný papír a předděrovaný papír musí mít stejné parametry jako běžný papír.
Před použitím jakéhokoli papíru se informujte u svého prodejce nebo zástupce autorizovaného servisu.

###### Nastavení orientace strany tisku

Nastavení orientace se liší podle strany tisku papíru a použitého zásobníku.

Zásobník | Tisková strana
--- | ---
Zásobníky 1 – 4 | Tiskovou stranou dolů
Boční zásobník, zásobník 5, zásobník 6, zásobník 7, zásobník 8 | Tiskovou stranou nahoru

Když nastavíte možnost [Zablokování duplexu] pro hlavičkový a předtištěný papír, nastavte tiskovou stranou se stejnou orientací, jako při běžném použití přístroje.

###### Nastavení možnosti [Zablokování duplexu]:

V režimu nastavení zvolte [Systémová nastavení] → [Ovládání zařízení] → [Zablokování duplexu].

### Papír, který nelze použít

Speciální média pro inkoustovou tiskárnu (jemný papír, lesklý papír, lesklá fólie atd.) Kopírovací papír nebo termopapír Lepený papír Papír se sponkami Papír se značkami pro přeložení Potrhaný papír Obálka Embosovaný papír Olejová transparentní folie | Tenký papír s gramáží nižší než 52 g/m2 (13 lbs bond) Těžký papír s gramáží 301 g/m2 (110 lbs cover) nebo vyšší Papír neobvyklého tvaru Sešívaný papír Vlhký papír Zkroucený papír Papír na jehož tiskovou nebo zadní stranu byl již proveden tisk pomocí jiné tiskárny nebo multifunkčního zařízení. Papír zvlněný působením vlhkosti

### Papír, který se nedoporučuje

Nažehlovací papír Japonský papír Perforovaný papír

Na začátek stránky