# PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ

## Přehled

Instalací přídavných zařízení lze zvýšit rozsah funkčnosti přístroje.
Periferní zařízení jsou obecně volitelná. Některé modely však obsahují jistá přídavná zařízení již jako standardní vybavení.

(K prosinci 2015)

Název produktu | Číslo produktu | Popis
--- | --- | ---
Velkokapacitní zásobník | MX-LC12 | Přídavný zásobník. Lze vložit maximálně 3 500 listů papíru.
Velkokapacitní zásobníky | MX-LC13 N | Přídavný zásobník. Lze vložit maximálně 5 000 listů papíru. Můžete také připojit dvě jednotky.
Podávací modul papíru | MX-RB16 | Tato jednotka je vyžadována pro připojení velkokapacitních zásobníků.
Připojovací modul | MX-RB17 | Tato jednotka je vyžadována pro připojení dvou velkokapacitních zásobníků.
Pomocný zásobník | MX-MFX1 | Přídavný zásobník. Lze vložit maximálně 100 listů papíru. Tento zásobník namontujte do přístroje.
MX-MF11 | Přídavný zásobník. Lze vložit maximálně 500 listů papíru. Tento zásobník namontujte do velkokapacitních zásobníků.
Velkokapacitní stohovač | MX-ST10 | Tato jednotka je užitečná při výrobě velkého počtu kopií. Lze vytisknout maximálně 5 000 listů papíru.
Vozík na papír | MX-CA10 | Tento vozík je nainstalován ve velkokapacitním stohovači. Je užitečný pro nesení většího množství výstupních listů. Jedna jednotka tohoto produktu se dodává s MX-ST10. Tato jednotka je dodatečná.
Finišer (sešívání 100 listů) | MX-FN21 | Výstupní zařízení, které umožňuje použít funkci sešívání a odsazení. Lze sešít maximálně 100 listů papíru.
Finišer sešívání vazby (sešívání 100 listů) | MX-FN22 | Výstupní zařízení, které umožňuje použít funkce sešívání, odsazení a zhotovení brožury. Lze sešít maximálně 100 listů papíru.
Děrovací modul | MX-PN13A, MX-PN13B, MX-PN13C, MX-PN13D | Tato jednotka děruje otvory v kopiích a dalších výtiscích. Je požadován finišer (sešívání 100 listů) nebo finišer vazby (sešívání 100 listů).
Ořezávací modul | MX-TM10 | Tato jednotka ořezává přebytečné části listů sešité vazby. Je vyžadován finišer vazby (sešívání 100 listů).
Překládací jednotka | MX-FD10 | Toto zařízení překládá papír a posílá jej na výstup. Je požadován finišer (sešívání 100 listů) nebo finišer vazby (sešívání 100 listů).
Vkladač | MX-CF11 | Tato jednotka vsazuje obaly a vkládané listy. Tato jednotka může také podávat papír do finišeru (sešívání 100 listů) nebo do finišeru vazby (sešívání 100 listů), který provede finální úpravy.
Jednotka pro opravu zmačkaného papíru | MX-RB18 | Tato jednotka opravuje zmačkaný potištěný papír. Tato jednotka je vyžadována při montáži finišeru (sešívání 100 listů) nebo finišeru vazby (sešívání 100 listů), překládací jednotky, vkladače nebo velkokapacitního stohovače.
Podávací jednotka papíru | MX-RB13 | Tato jednotka je vyžadována pro přímou montáž finišeru (sešívání 100 listů) nebo finišeru vazby (sešívání 100 listů) a vkladače.
Modul čárových kódů | MX-PF10 | Přidá do přístroje písma pro čárové kódy.
Rozšiřující modul XPS | MX-PUX1 | Modul lze použít jako tiskárnu kompatibilní s XPS. Podrobnosti vám poskytne prodejce.
Modul pro zrcadlení | MX-EB15 | Automaticky ukládá kopii dat na jiný pevný disk. Tato jednotka umožňuje nepřetržitou práci i poté, co se poškodí pevný disk.
Modul integrace aplikace | MX-AMX1 | Modul integrace aplikace lze spojit s funkcí síťového skeneru a připojit tak k souboru se skenovaným obrazem soubor s metadaty.
Modul komunikace aplikace | MX-AMX2 | Propojuje přístroj s externí aplikací prostřednictvím sítě.
Vylepšená kompresní sada | MX-EB11 | Ukládá naskenovaný dokument do formátu PDF s vysokou kompresí. Formát PDF s vysokou kompresí vytváří menší velikost souboru, než standardní soubor PDF.
Klávesnice | MX-KB13 | Toto je klávesnice integrovaná v přístroji. Pokud se nepoužívá, lze ji uložit pod ovládací panel.
Rozšiřující modul pro procházení webu | MX-AM10 | Je umožněn přístup k Internetu pro prohlížení webových stránek.
Razítkovací jednotka | AR-SU1 | Každou stranu originálu po jejím naskenování v režimu odeslání obrazu orazítkuje. Je vyžadován automatický podavač dokumentů.
Kazeta s razítkem | AR-SV1 | Součástí jsou dvě kazety ověřovacích razítek.
Kazeta na svorky | MX-SCX2 | Sešívá papír. Je požadován finišer (sešívání 100 listů) nebo finišer vazby (sešívání 100 listů).
MX-SCX1 | Sešívá vazbu papíru. Je vyžadován finišer vazby (sešívání 100 listů).
Indikátor stavu | MX-SL10 | Signalizuje stav přístroje.

V některých zemích a oblastech nemusí být dostupné některé možnosti.
Na začátek stránky