# NASTAVENÍ PROTOKOLU

## Záložka „TCP/IP“

Pro použití přístroje v síti TCP/IP musí být toto nastavení zapnuto.
Při změně nastavení se změny projeví po restartování přístroje. Postup restartování přístroje naleznete v části ZAPNUTÍ NEBO VYPNUTÍ NAPÁJENÍ A RESTART PŘÍSTROJE.

### Nastavení IPv4

Když používáte přístroj v TCP/IP (IPv4) síti, použijte toto nastavení na nakonfigurování IP adresy přístroje.

###### DHCP/BOOTP

Toto nastavení použijte, chcete-li získat adresu IP automaticky pomocí protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) / BOOTP (Bootstrap Protocol). Je-li toto nastavení zapnuto, není nutné ručně zadávat adresu IP.
Je-li přístroj používán na síti TCP/IP, nezapomeňte zapnout volbu TCP/IP.
Je-li použit protokol DHCP/BOOTP, může se IP adresa přiřazená přístroji automaticky měnit. Po změně IP adresy nebude možné tisknout.

###### RARP

Tuto možnost nastavte, chcete-li použít protokol RARP.

###### Adresa IPv4

Zadejte IP adresu přístroje.

###### Maska podsítě

Zadejte masku IP podsítě.

###### Výchozí brána

Zadejte adresu výchozí brány.

### Nastavení IPv6

Používáte-li přístroj v síti TCP/IP (IPv6), použijte toto nastavení pro nakonfigurování IP adresy přístroje.

###### IPv6

Aktivujte toto nastavení.

###### DHCPv6

Díky tomuto nastavení bude adresa IP získána automaticky pomocí protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v6. Je-li toto nastavení zapnuto, není nutné ručně zadávat adresu IP.

###### Ručně zadaná adresa / Délka předpony

Zadejte IP adresu a délku předpony (0 až 128) přístroje.

###### Výchozí brána

Zadejte adresu výchozí brány.

- Je-li přístroj používán na síti TCP/IP, nezapomeňte níže zapnout volbu TCP/IP.
- V prostředí s IPv6 lze přístroj použít s protokolem LPD nebo IPP.

- Je-li použito DHCPv6, může se IP adresa přiřazená přístroji automaticky měnit. Po změně IP adresy nebude možné tisknout.

### Příkaz Ping

Kontroluje, zda přístroj komunikuje s počítačem v síti.
Zadejte IP adresu požadovaného počítače a klepněte na klávesu [Provést]. Zobrazí se zpráva signalizující odezvu počítače.

## Záložka „NetWare“

Při změně nastavení se změny projeví po restartování přístroje. Postup restartování přístroje naleznete v části ZAPNUTÍ NEBO VYPNUTÍ NAPÁJENÍ A RESTART PŘÍSTROJE.

### Nastavení NetWare

###### NetWare

Pro použití přístroje v síti NetWare musí být toto nastavení zapnuto.

###### Typ rámce

Zvolte typ rámce.
Nastavení: 802.2, 802.3, SNAP, ETHER-II

###### Provozní režim

Zvolte provozní režim.
Nastavení: PSERVER, RPRINTER

###### Název tiskárny

Zadejte název tiskárny.

### Nastavení PSERVER

###### Název tiskového severu

Zadejte název tiskového serveru.

###### Přihlašovací heslo

Zadejte přihlašovací heslo.
Chcete-li změnit heslo, nastavte pole u položky [Změnit heslo] na .

###### Interval kontroly

Zadejte interval kontroly úlohy.

###### Režim Bindery

Tuto možnost nastavte, chcete-li použít režim Bindery.

###### Název souborového serveru 1 až 8

Zadejte název souborového serveru.

###### Strom NDS

Zadejte název stromu NDS.

###### Kontext NDS

Zadejte kontext NDS.

### Nastavení RPRINTER

###### Název tiskového serveru 1 až 8

Zadejte název tiskového serveru.

###### Časový limit úlohy

Zadá časový limit úlohy.

## Záložka „EtherTalk“

Při změně nastavení se změny projeví po restartování přístroje. Postup restartování přístroje naleznete v části ZAPNUTÍ NEBO VYPNUTÍ NAPÁJENÍ A RESTART PŘÍSTROJE.

### Nastavení EtherTalk

###### EtherTalk

Pro použití přístroje v síti EtherTalk musí být toto nastavení zapnuto.

###### Název zóny

Zadejte název zóny.

###### Název tiskárny

Zadejte název tiskárny.

## Záložka „NetBIOS“

Při změně nastavení se změny projeví po restartování přístroje. Postup restartování přístroje naleznete v části ZAPNUTÍ NEBO VYPNUTÍ NAPÁJENÍ A RESTART PŘÍSTROJE.

### Konfigurace NetBIOS

###### NBT/WINS

Pro použití přístroje v síti NetBIOS musí být toto nastavení zapnuto.
Na začátek stránky