# PŘÍMÝ TISK SOUBORU ZE SÍŤOVÉ SLOŽKY

## Přehled

Na dotykovém panelu přístroje můžete určit a vytisknout soubor v síťové složce. I když síťová složka není zaregistrována, můžete ji zpřístupnit přímým zadáním nebo odkazem na cestu do složky v pracovní skupině.
Vyberete--li soubor PDF chráněný heslem, musíte na obrazovce stavu úlohy heslo zadat.

- TISK ZAŠIFROVANÉHO PDF SOUBORU

###### Registrace síťové složky:

V režimu „Nastavení (administrátor)“ zvolte [Nastavení aplikace] → [Nastavení tisku z MFP(SMB)]. Je možné zaregistrovat až 20 síťových složek.

## Ovládání

### Tisk souboru v síťové složce nakonfigurované v nastaveních přístroje

1. #### Klepněte na klávesu [Vyvolat soubor z HDD]

2. #### Klepněte na klávesu [V síťové složce zvolit soubor pro tisk] na panelu akcí

3. #### Klepněte na panelu akcí na klávesu [Otevřít registrovanou síťovou složku] a poté na síťovou složku, kterou chcete zpřístupnit

   Pokud se objeví obrazovka s výzvou k zadání uživatelského jména a hesla, ověřte si údaje u administrátora serveru a zadejte příslušné jméno a heslo.

4. #### Klepněte na klávesu souboru, který chcete vytisknout a pak klepněte na klávesu [Vybrat nastavení tisku] na panelu akcí

   - Při tisku více souborů klepněte na soubory, které chcete tisknout, a pak klepněte na klávesu [Tisk] na panelu akcí.
   - Zaškrtávací pole vybraných souborů jsou vybrány.
   - U souborů, které lze tisknout, je na levé straně klávesy zobrazena ikona .
   - Na levé straně kláves složek v síťové složce je zobrazena ikona . Chcete-li zobrazit složku nebo soubor ve složce, klepněte na tuto klávesu.

   - Celkově je možné zobrazit až 100 kláves souborů a složek.
   - Klepnutím na klávesu se posunete o jednu složku výše.
   - Klepnutím na klávesu se vrátíte na obrazovku výběru síťové složky.
   - klepnutím na klávesu [Název souboru nebo složky] můžete změnit pořadí souborů a složek zobrazených na obrazovce. Při každém klepnutí na tuto klávesu se pořadí mění mezi vzestupným a sestupným.

5. #### Zadejte podmínky tisku.

   - Pokud jste v kroku 4 vybrali více souborů, můžete vybrat pouze počet výtisků.
   - Pokud jste v kroku 4 vybrali soubor, který již obsahuje nastavení tisku (PCL, PS nebo XPS), nastavení budou použita.
   Je-li zaškrtnuto pole [Tisknout na lesklý papír], je možnost [Plocha papíru] nastavena na [Lesklý papír] (pomocný zásobník) a možnost [Rozlišení] na hodnotu [600 dpi (vysoká kvalita)].

6. #### Klepněte na klávesu [Start].

   Po přesunutí souboru se zahájí tisk.

### Přímé zadání cesty síťové složky pro tisk souboru

1. #### Proveďte postup až do kroku 2 „Tisk souboru v síťové složce nakonfigurované v nastaveních přístroje“

2. #### Klepněte na klávesu [Přímé zadání cesty ke složce] na panelu akcí

3. #### Zadejte cestu do složky, uživatelské jméno a heslo.

   Přejděte do síťové složky.
   Postup tisku naleznete v krocích 4 až 6 procedury tisku souboru v síťové složce nakonfigurované v nastaveních přístroje.

### Zadání cesty síťové složky pro každou úroveň tisku souboru

1. #### Klepněte na klávesu pracovní skupiny, ke které chcete přejít v kroku 3 v tisku souboru v síťové složce nakonfigurované v nastaveních přístroje.

2. #### Klepněte na klávesu serveru nebo počítače, do kterého chcete přejít.

   Pokud se objeví obrazovka s výzvou k zadání uživatelského jména a hesla, ověřte si údaje u administrátora serveru a zadejte příslušné jméno a heslo.

3. #### Klepněte na klávesu síťové složky, do které chcete přejít.

   Přejděte do síťové složky.
   Postup tisku naleznete v krocích 4 až 6 procedury tisku souboru v síťové složce nakonfigurované v nastaveních přístroje.
   - Klepněte na ikonu a zadejte klíčové slovo, podle kterého vyhledáte pracovní skupinu, server nebo síťovou složku. Informace o zadávání textu naleznete v části „NÁZVY A FUNKCE KLÁVES SOFTWAROVÉ KLÁVESNICE“.
   - Zobrazeno je až 100 pracovních skupin, 100 serverů a 100 síťových složek.
   - Klepnutím na klávesu se posunete o jednu složku výše.
   - Klepnutím na klávesu se vrátíte na obrazovku výběru pracovní skupiny.

Na začátek stránky