# SEŠÍVÁNÍ KOPIÍ / DĚROVÁNÍ KOPIÍ

## Přehled

### Funkce sešívání

Tato funkce sešívá kopie a odesílá je na výstup. Používáte-li funkci sešívání, například při přípravě materiálů na schůzky, můžete výrazně snížit počet kroků nutných k vytvoření materiálů.
Použití této funkce společně s oboustranným tiskem vám umožňuje vytvořené vysoce kvalitních materiálů.
Určete vazbový okraj a počet sešití ke zhotovení sešitých výtisků, jak je vidět na obrázku níže.

###### Typy funkcí sešívání

Sešívání | Vlevo | Vpravo | Nahoře
--- | --- | --- | ---
1 sešití* |  |  |
2 svorky |  |  |

*Směr sešívání se liší podle formátu papíru nebo jeho orientace.

### Funkce děrování

Tato funkce děruje kopie a odesílá je na výstup. Poloha děrování může být nastavena u vazbového okraje.

###### Typy funkcí děrování

Vlevo | Vpravo | Nahoře
--- | --- | ---

- Počet možných otvorů děrování a rozteč mezi jednotlivými otvory se liší v závislosti na nainstalovaném děrovacím modulu.
- Pro funkci sešívání je potřebný finišer nebo finišer vazby.
- Chcete-li použít funkci děrování, nainstalujte děrovací jednotku do finišeru nebo sedlového finišeru.
- Maximální počet listů, které lze sešít, najdete v části „PARAMETRY“ ve Úvodní návod.
- Maximální počet listů, které lze najednou sešít, zahrnuje obálky nebo proklady.
- Další informace o funkci sedlového sešívání naleznete v „VYTVOŘENÍ BROŽURY“.

- Funkce sešívání a odsazení (které zajišťuje výstup při posunutí listů u jednotlivých úloh) nelze používat současně.
- Je-li používání finišeru zakázáno v nastaveních přístroje, nejsou funkce sešívání a děrování dostupné.
- Je-li používání funkce sešívání nebo děrování zakázáno v nastaveních přístroje, nelze kopie sešívat ani děrovat.

## Ovládání

### Windows

1. #### Klikněte na záložku [Hlavní] a vyberte možnost „Okraj s vazbou“.

2. #### Nastavení sešívání nebo děrování

   - Chcete-li kopie sešívat, zvolte v nabídce „Sešívat“ počet sešití.
   - Chcete-li kopie děrovat, nastavte typ děrování v nabídce „Děrovat“.

### Macintosh

1. #### Vyberte možnost [Printer Features] a pak zvolte „Binding Edge“.

2. #### Nastavení sešívání nebo děrování

   - Chcete-li kopie sešívat, zvolte v nabídce „Staple“ počet sešití.
   - Chcete-li kopie děrovat, nastavte typ děrování v nabídce „Punch“.

Na začátek stránky