# NASTAVENÍ VÝSTUPU

## Přehled

Nakonfigurujte nastavení výstupu kopií pomocí funkcí Třídit, Skupina, Odsazení, Oddělovací stránka, Svorka, Sešívat, Děrovat nebo Přeložit. Rovněž stanovte cíl výstupu kopií.

### Výstupní zásobník

Určete cíl výstupu kopií.
Je-li nainstalován finišer (100 sešitých listů) nebo sedlový finišer (100 sešitých listů), můžete si vybrat možnost [Rošt Odsazení] nebo [Střední rošt].
Je-li nainstalován finišer (50 sešitých listů) nebo sedlový finišer (50 sešitých listů), můžete si vybrat možnost [Rošt Odsazení] nebo [Horní Rošt].
Je-li nainstalován vysokokapacitní odkladač, můžete vybrat možnost [Horní Rošt] nebo [Odkládací rošt].

- ZMĚNA CÍLE VÝSTUPU

### Odsazení

Tato funkce zhotovuje kopie a současně je sadu za sadou posouvá. Nastavením zaškrtávacího pole na ikonu povolíte funkci odsazení, zatímco nastavením na ikonu funkci vypnete.
Tato funkce je dostupná, je-li nainstalován finišer, sedlový finišer nebo vysokokapacitní odkladač a jako výstupní zásobník je vybrán [Zásobník odsazení] nebo [Odkládací zásobník].
Výběrem funkce sešívání automaticky odstraníte ikonu zaškrtnutí možnosti Odsazení.

### Oddělovací stránka

Tato funkce vloží po zadaném počtu kopií či úloh dělicí stránky předtím, než se kopie odešlou na výstup.
Funkce Oddělovací stránka je dostupná pouze je-li nainstalován finišer, sedlový finišer nebo vysokokapacitní odkladač.

- VLOŽENÍ DĚLICÍCH STRAN MEZI KOPIE NEBO ÚLOHY

### Třídit/seskupit

Vyberte metodu třídění při kopírování skenovaného originálu.
Funkce Třídit třídí naskenované originály podle sad a odesílá je na výstup. Funkce Skupina seskupuje naskenované originály podle stránek a odesílá je na výstup.

- ZMĚNA METODY TŘÍDĚNÍ VÝSTUPU

### Sešívání

Každá sada kopií může být sešita, nebo lze listy přeložit ve středu a sešít.

- Funkce sešívání je dostupná pouze při nainstalování finišeru nebo sedlového finišeru.
- Funkce sedlového sešívání je dostupná pouze při nainstalování sedlového finišeru.

- SEŠÍVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SAD SETŘÍDĚNÝCH KOPIÍ
- SEŠÍVÁNÍ VAZBY SETŘÍDĚNÝCH KOPIÍ

### Přeložení

Na výstupu lze kopie přehnout.
Funkce překládání je dostupná pouze při nainstalování sedlového finišeru nebo překládací jednotky.

- PŘELOŽENÍ VÝSTUPNÍHO PAPÍRU

### Děrování

Tato funkce děruje kopie a odesílá je na výstup.
Funkce děrování je k dispozici pouze v případě, je-li nainstalován děrovací modul.

- DĚROVÁNÍ KOPIÍ

Na začátek stránky