# KAZETA S OVĚŘOVACÍM RAZÍTKEM

## Přehled

Jakmile ověřovací razítko zesvětlá, vyměňte kazetu s ověřovacím razítkem.
Pokud je na automatickém podavači dokumentů nainstalována razítkovací jednotka (AR-SU1), vyměňte kazetu s razítkem (AR-SV1) (obsahuje 2 ks).

## Ovládání

1. #### Otevřete automatický podavač dokumentů.

2. #### Vyjměte podložku pro dokumenty z automatického podavače dokumentů.

   Podložku vyjímejte pomalu. Položte vyjmutý list na stranu, kterou byl upevněn čelem ke sklu.

3. #### Uchopte výčnělek na jednotce ověřovacího razítka a vytáhněte ji ven.

4. #### Vyjměte kazetu s ověřovacím razítkem (A)

5. #### Vložte novou kazetu s ověřovacím razítkem

6. #### Jednotku ověřovacího razítka zatlačte zpět

   Zasunujte razítkovací jednotku, dokud nezacvakne na místo.

7. #### Zarovnejte horní levý roh podložky pro dokumenty se zadním levým rohem skla pro dokumenty (roh značky ).

8. #### Zavřete automatický podavač dokumentů.

   Podložka pro dokumenty na skle pro dokumenty je připevněna k automatickému podavači dokumentů.

9. #### Zkontrolujte, zda je podložka pro dokumenty správně uchycena k automatickému podavači dokumentů a pak automatický podavač uzavřete.

   Není-li podložka pro dokumenty pevně uchycena, vyjměte podložku pro dokumenty a opětovně ji správně uchyťte.

Na začátek stránky