# SEŠÍVÁNÍ VAZBY SETŘÍDĚNÝCH KOPIÍ

## Přehled

Toto se sešívá každou sadu kopií ve dvou místech uprostřed papíru, přeloží je na poloviny a poté je odešle na výstup. V případě přeložení vazby se papír z boku ořízne, a na výstupu tak vznikne úhledná vazba.

- Pozice sešívání můžete zobrazit na obrazovce ZOBRAZENÍ NÁHLEDU KOPIE.
- Pro funkci sešívání vazby je potřebný finišer vazby.
- Funkce ořezu je k dispozici, je-li v přístroji nainstalována ořezávací jednotka.

## Ovládání

### Sešívání vazby

1. #### Klepněte na klávesu [Výstup]

2. #### Klepněte na kartu [Svorka] a poté na klávesu [Stříškové Sešívání]

3. #### Klepnutím na klávesu [Levá vazba] nebo [Pravá vazba] vyberte originál a konfigurujte nastavení přední obálky.

   Po dokončení nastavení klepněte na klávesu .

   Překračuje-li počet skenovaných originálů limit sešitých listů, zobrazí se zpráva. Klepněte na klávesu [Rozdělit] nebo [Pokračovat] nebo [Zrušit].
   [Rozdělit]: Rozdělí stránky do sad, které lze sešít, a setřídí je. Tuto funkci nelze použít, vyberete-li nastavení obálky.
   [Pokračovat]: Pokračuje ve třídění bez sešívání.
   [Zrušit]: Zruší nastavení funkce třídit a sešívat.

   ###### Zrušení sedlového sešití:

   Klepněte na klávesu [Off].

### Nastavení ořezu

1. #### Je-li vybrána možnost Sedlové sešívání, klepněte na klávesu [Nastavit ořezání].

2. #### Klepněte na klávesu [On] a zadejte šířku ořezu.

   Klepněte na zobrazení číselné hodnoty znázorňující šířku ořezu a pomocí číselných kláves zadejte povolený rozsah. Jinak klepněte na .
   Po dokončení nastavení klepněte na klávesu .

   ###### Zrušení nastavení ořezu:

   Klepněte na klávesu [Off].

Na začátek stránky