# NASTAVENÍ ZÁSOBNÍKU

Toto nastavení určuje funkci automatického přepínání zásobníku a typ a velikost papíru pro jednotlivý zásobník.

### Auto Přep. Zásobníku

Když se během tisku spotřebuje papír v zásobníku, pak toto nastavení určuje, zda se automaticky vybere jiný zásobník se stejnou velikostí a typem papíru a bude se pokračovat v tisku.

### Nastavení jednotlivých zásobníků

Používá se pro zadání typu papíru, velikosti papíru a funkcí povolených pro jednotlivé zásobníky papíru.
Klepnete-li na název zásobníku, zobrazí se obrazovka registrace zásobníku.

###### Seznam nastavených položek

Položka | Popis
--- | ---
Typ | Zvolte typ papíru, který má být vložen do zásobníku. Typy papíru, které lze vybrat, se liší podle zásobníku papíru. Další informace naleznete v části „Nastavení Zásobníku“. Nastavení typu uživatele viz „Registrace Typu Papíru“.
Velikost | Ze seznamu zvolte požadovanou velikost papíru. Velikosti papíru, které lze vybrat, závisí na zásobníku. Velikosti papíru, které lze vybrat, mohou být omezeny typem papíru vybraným výše. Další informace naleznete v části „Nastavení Zásobníku“. Není-li požadovaná velikost v seznamu, zvolte [Přímý Vstup] a zadejte velikost přímo (pouze pro pomocný zásobník). Další informace naleznete v části „Nastavení Zásobníku“.
Podávání schválené úlohy | Zvolte režimy, které lze použít. Existuje-li funkce, kterou nechcete použít s vybraným zásobníkem, funkci vypněte.
Nastav. detekce dvojího podání | Zvolte, zda má být prováděna detekce dvojího podání.

- Pokud se zde uvedená velikost papíru liší od velikosti papíru vloženého do zásobníku, může dojít k problému či zaseknutí během tisku.
  Chcete-li změnit velikost papíru v zásobníku, postupujte podle části „PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE“.
- Vlastnosti papíru jako „Pevná Strana Papíru“ jsou zvoleny automaticky při výběru papíru. Na této obrazovce nelze měnit vlastnosti zásobníku.
- Pokud jste v části „Režim nastavení (administrátor)“ zvolili [Systémové nastavení → [Ovládání Zařízení] → [Zakázání nastavení zásobníku], nebudete moci nakonfigurovat nastavení zásobníku (kromě pomocného zásobníku).

###### Nastavení Zásobníku

Zásobník | Typ papíru | Velikost | Nastav. detekce dvojího podání
--- | --- | --- | ---
Zásobník 1 | Běžný, předtištěný, recyklovaný, hlavičkový, děrovaný, barevný, uživatelský | letter (8-1/2" × 11"), A4. | Vypnout
Zásobník 2 | letter (8-1/2" × 11"), A4 | Vypnout
Zásobník 3 | Běžný, předtištěný, recyklovaný, hlavičkový, děrovaný, barevný, těžký papír 1*1, těžký papír 2*1, uživatelský | Auto-Inch (12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R), Auto-AB (A3W, A4W*2, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 9 × 12", 8K, 16K, 16KR | Vypnout
Zásobník 4 | Běžný, předtištěný, recyklovaný, hlavičkový, děrovaný, barevný, těžký papír 1*1, těžký papír 2*1, uživatelský | Auto-Inch (12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R), Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Vlož. velikosti-Inch, Vlož. velikosti-AB, 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13-1/2", 9" x 12" (A4W), 8K, 16K, 16KR | Vypnout
Samolepky | Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R)), Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R) | Vypnout
Transparentní fólie | Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R)), Auto-AB (A4, A4R) | Vypnout
Štítkový papír | Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11")), Auto-AB (A4) | Vypnout
Zásobník 5 (je-li nainstalován MX-LC12) | Běžný, předtištěný, recyklovaný, hlavičkový, děrovaný, barevný, těžký papír 1*1, těžký papír 2*1 | 8-1/2" ｘ 11", A4, B5 | Vypnout
Zásobník 5 (je-li nainstalován MX-LC13 N) | Běžný, předtištěný, recyklovaný, hlavičkový, děrovaný, barevný, těžký papír 1*1, těžký papír 2*1, těžký papír 3*1, tenký papír, lesklý papír, uživatelský | Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2, SRA3, SRA4, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4, A4R*2, B5, B5R*2), Auto-AB (A3W (12" × 18"), 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*2, 8-1/2" × 11", SAR3, SAR4, A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R), Vlož. velikosti-Inch, Vlož. velikosti-AB, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | Vypnout
Transparentní fólie | Stejný jako pro zásobník 4
Štítkový papír | Stejný jako pro zásobník 4
Zásobník 6 (je-li nainstalován MX-LC13 N) | Běžný, předtištěný, recyklovaný, hlavičkový, děrovaný, barevný, těžký papír 1*1, těžký papír 2*1, těžký papír 3*1, těžký papír 4*1, tenký papír, štítkový papír, transparentní fólie, lesklý papír, štítky, uživatelský | Stejný jako pro zásobník 5 (je-li nainstalován MX-LC13 N). | Vypnout
Zásobník 7 (jsou-li nainstalovány dva velkokapacitní zásobníky) | Stejný jako pro zásobník 5 (je-li nainstalován MX-LC13 N). | Stejný jako pro zásobník 5 (je-li nainstalován MX-LC13 N). | Vypnout
Zásobník 8 (jsou-li nainstalovány dva velkokapacitní zásobníky) | Stejný jako pro zásobník 6 (je-li nainstalován MX-LC13 N). | Stejný jako pro zásobník 5 (je-li nainstalován MX-LC13 N). | Vypnout
Pomocný zásobník (na přístroji) | Běžný, předtištěný, recyklovaný, hlavičkový, děrovaný, barevný, těžký papír 1*1, těžký papír 2*1, těžký papír 3*1, těžký papír 4*1, tenký papír, lesklý papír, uživatelský | Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2, 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4, B5R), Auto-AB (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*2, 8-1/2" × 11"), Vlož. velikosti-Inch, Vlož. velikosti-AB, 8K, 16K, 16KR | Vypnout
Transparentní fólie | Stejný jako pro zásobník 4
Štítkový papír | Stejný jako pro zásobník 4
Samolepky | Stejný jako pro zásobník 4
Pomocný zásobník (je-li nainstalován MX-LC13 N) | Běžný, předtištěný, recyklovaný, hlavičkový, děrovaný, barevný, těžký papír 1*1, těžký papír 2*1, tenký papír, transparentní fólie, uživatelský | Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 9" × 12" (A4W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2, 8-1/2" × 11"R*2, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R, A3, B4, A4) Auto-AB (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R*2, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*2, 8-1/2" × 11"), Vlož. velikosti-Inch, Vlož. velikosti-AB, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | Vypnout
Transparentní fólie | Stejný jako pro zásobník 4
Štítkový papír | Stejný jako pro zásobník 4
Vkladač (horní) | Běžný, předtištěný, recyklovaný, hlavičkový, děrovaný, barevný, těžký papír 1*1, těžký papír 2*1, uživatelský | Auto-Inch (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R*2, 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13"-1/2*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4) Auto-AB (A3W (12" × 18"), 11" × 17", 8-1/2" × 11", A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R*2, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*2, B5, B5R, A5R) Vlož. velikosti -Inch, Vlož. velikosti-AB, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | -
Vkladač (dolní) | -

*1 Těžký papír 1: kancelářský 28 lbs až indexový 65 lbs (106 g/m2 až 176 g/m2)
Těžký papír 2: indexový 65 lbs až obálkový 80 lbs (177 g/m2 až 220 g/m2)
Těžký papír 3: kancelářský 80 lbs až indexový 140 lbs (221 g/m2 až 256 g/m2)
Těžký papír 4: indexový 140 lbs až obálkový 110 lbs (257 g/m2 až 300 g/m2)
*2 Automaticky detekovaná velikost je nastavena v části „Zvolte podobné vel. pro auto detekci“ (viz níže).

### Zvolte podobné vel. pro auto detekci

Nastavení „Zvolte podobné vel. pro auto detekci“ se používá pro zvolení velikosti papíru, která je automaticky detekována z podobných velikostí při automatické detekci velikosti papíru.
Klepněte na klávesu [Volba podobné velikosti] pro zobrazení obrazovky „Zvolte podobné vel. pro auto detekci“.
Po výběru velikosti papíru je volitelně detekována jakákoliv velikost papíru jako zvolená.

Zásobník | Auto-Inch | Auto-AB
--- | --- | ---
Zásobník 5 / Zásobník 6 (jsou-li nainstalovány velkokapacitní zásobníky) | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 14" | 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm)
Zásobník 7 / Zásobník 8 (jsou-li nainstalovány dva velkokapacitní zásobníky)
Pomocný zásobník (na přístroji) | 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm) | 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm)
Pomocný zásobník (jsou-li nainstalovány velkokapacitní zásobníky) | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14" | 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), A4R
Vkladač (horní) | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14" | 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), A4R
Vkladač (dolní)

## Registrace uživatelské velikosti (Pomocný Zásobník)

### Pomocný zásobník

Používáte-li v pomocném zásobníku často papír nestandardní velikosti, proveďte předběžnou registraci dané velikosti papíru.
Registrace velikosti papíru vám ušetří práci s nastavováním velikosti pokaždé, když ji potřebujete použít.
Lze registrovat až sedm velikostí papíru.
Klepněte na klávesu ([Vlastní 1] až [Vlastní 7]), pod kterou chcete zaregistrovat nebo změnit velikost papíru, objeví se obrazovka registrace.
Vyberte, zda chcete zadat velikost v palcích („Vlož. velikosti-Inch“) nebo mm („Vlož. velikosti-AB“) a poté nastavte rozměry papíru X a Y.

###### Seznam nastavených položek

Výběr palců | Umístění zásobníku papíru | Rozsah nastavení
--- | --- | ---
Vlož. velikosti-Inch | Instalován do stroje | Směr osy X: 7-1/5" až 18" Směr osy Y: 4" až 12"
Velkokapacitní zásobník | Směr osy X: 5-1/2" až 18-1/2” Směr osy Y: 4" až 12-1/2"
Vlož. velikosti-AB | Instalován do stroje | Směr osy X: 182 mm až 457 mm směr osy Y: 100 mm až 305 mm
Velkokapacitní zásobník | Směr osy X: 140 mm až 470 mm směr osy Y: 100 mm až 320 mm

### Zásobník 4, velkokapacitní zásobník (MX-LC13 N)

Používáte-li často papír nestandardní velikosti, proveďte předběžnou registraci dané velikosti papíru. Registrace velikosti papíru vám ušetří práci s nastavováním velikosti pokaždé, když ji potřebujete použít.
To lze provést v [Nastavení Zásobníku] na ovládacím panelu. Klepněte na [Přímý Vstup] na záložce [Velikost] zásobníku pro zaregistrování velikosti papíru. Poté vyberte jednotku měření pro zadání velikosti buď v palcích („Vlož. velikosti-Inch“) nebo mm („Vlož. velikosti-AB“) a poté nastavte rozměry papíru X a Y.

###### Seznam nastavených položek

Výběr palců | Umístění zásobníku papíru | Rozsah nastavení
--- | --- | ---
Vlož. velikosti-Inch | Zásobník 4 | Směr osy X: 5-7/8" až 18" Směr osy Y: 4" až 12"
Velkokapacitní zásobníky | Směr osy X: 7-1/5" až 18-1/2" Směr osy Y: 7-1/5" až 12-1/2"
Vlož. velikosti-AB | Zásobník 4 | Směr osy X: 148 mm až 457 mm Směr osy Y: 100 mm až 305 mm
Velkokapacitní zásobníky | Směr osy X: 180 mm až 470 mm Směr osy Y: 180 mm až 320 mm

## Registrace nastavení papíru

Ve Vlastnoti papíru můžete zaregistrovat různá optimální nastavení pro každý papír a zlepšit kvalitu vytištěného papíru.
Chcete-li nastavit Vlastnosti papíru, zvolte [Systémové nastavení] → [Nastavení Zásobníku/Nastavení papíru] → [Nastavení papíru].
Klepnete-li na klávesu [Přidat] v Nastavení papíru, objeví se obrazovka Registrace nastavení papíru. V Registraci nastavení papíru můžete zaregistrovat nastavení pro každý papír. V Uživatelském nastavení rovněž zvolíte nastavení Vlastnosti papíru.
Výběrem pokročilého nastavení ve Vlastnostech papíru pro používaný papír můžete tisknout v nejvhodnějších podmínkách pro tištěný materiál.
Lze zaregistrovat maximálně 1000 vlastností.

Položka | Popis
--- | ---
Název | Zadejte název Nastavení papíru (maximálně 50 znaků poloviční nebo celé šíře).
Číslo hledání | Nastavit číslo hledání.
Záložka [Výchozí Nastavení]
Nast. gramáže papíru | Nastavte používanou hmotnost papíru.
| Jednotka | Nastavte jednotky používané pro hmotnost papíru.
Typ papíru | Nastavte typ papíru dle lesku.
Informace o papíru | Nastavte, používá-li se barevný papír, štítkový papír nebo děrovaný papír.
Vlastnosti papíru | Nastavte vlastnosti používaného papíru. Vlastnosti viz nastavení v „Registrace Typu Papíru“.
Záložka [Detail]
Nastavení teploty fixace | Nastavte vhodnou teplotu fixační jednotky pro používaný papír.
Nastav. detekce dvojího podání | Specifikujte, zda má být detekováno dvojí podání. Tuto funkci nelze používat, používá-li se papír těžší než 68 lbs. (256 g/m2).
Přenos aktuální hodnoty nastavení | Nastavte aktuální hodnotu přenosové jednotky, která se používá pro přenos toneru na přenosový pás. Nastavením aktuální hodnoty přenosové jednotky lze zlepšit problémy přenosu, jako je například nedostatečný přenos na přenosový pás.
Nastavení rychlosti motoru | Můžete nastavit rychlost motoru a načasování změny rychlosti.
Nastavení maximální sytosti | Tímto se provede nastavení maximální sytosti.
Str.1/2, XY nast. měřítka | Konfigurace nastavení pro vyrovnání velikosti obrázku v oboustranném tisku. Tímto se nastaví velikost obrázku na straně 1 a straně 2 papíru.
Str.1/2, XY pozice tisku | Konfigurace nastavení pro vyrovnání středů strany 1 a strany 2 v oboustranném tisku. Tím se opraví nesoulad strany 1 a strany 2.

- V závislosti na používaném zásobníku mohou existovat omezení možností nastavení, které lze volit, nebo nemusí být nastavení možné.
- Parametry, které lze nastavit, závisí na nainstalovaných přídavných zařízeních.
- Str.1/2, XY nast. měřítka lze volit pouze tehdy, používá-li se přístroj jako tiskárna.
- Charakteristiky některých typů papírů nemusí poskytnout vhodný výsledek tisku.

## Str.1/2, XY nast. měřítka / Str.1/2, XY pozice tisku

### Str.1/2, XY nast. měřítka

Str.1/2, XY nast. měřítka se používá pro eliminaci odchylek tisku pomocí změny měřítka Str. 1/Str. 2 tak, aby odpovídaly tištěné velikosti.
Klepněte na [Změnit] v Str.1/2, XY nast. měřítka pro zobrazení obrazovky pokročilého nastavení Str.1/2, XY nast. měřítka.

1. #### Vytiskněte testovací obrazec

   Než začnete, vytiskněte testovací obrazec ze [Zkuš. Výtisk] v Str.1/2, XY nast. měřítka. Jedna strana obrazců pro nastavení se vytiskne oboustranným tiskem.
   Měřené obrazce viz „Měřené obrazce pro Str.1/2, XY nast. měřítka / Str.1/2, XY pozice tisku.

2. #### Vypočítejte hodnoty z obrazce a zadejte hodnoty.

   [Velikosti v AB]
   Změřte délku (a-1) v mm. Vydělte 10000 změřenou délkou (a-1) a tuto hodnotu zadejte do [Y] pro stranu 1.
   Změřte délku (b-1) v mm. Vydělte 10000 změřenou délkou (b-1) a tuto hodnotu zadejte do [X] pro stranu 1.
   [Velikost v palcích]
   Změřte délku (a-2) v palcích. Vydělte 500 změřenou délkou (a-2) a tuto hodnotu zadejte do [Y] pro stranu 1.
   Změřte délku (b-2) v palcích. Vydělte 500 změřenou délkou (b-2) a tuto hodnotu zadejte do [X] pro stranu 1.
   Vypočítejte hodnoty pro stranu 2 stejným způsobem jako pro stranu 1 a zadejte je do X a Y pro stranu 2.
   Měření pomocí měřicí linky jiné než uvedené výše
   Pro výpočet pomocí jiných než výše uvedených linek použijte následující vzorec.
   Délka specifikovaná intervalem měřicí linky m ÷ aktuální vzdálenost mezi měřicími linkami x 100 = X, Y hodnoty
   „Délka specifikovaná intervalem měřicí linky“ viz tabulka níže.

   Měřicí linka(měřicí značkovač) | Délka specifikovaná intervalem měřicí linky
   --- | ---
   Pomocná linka | 50 mm (1.969 palců)
   | 100 mm
   | 5 palců

3. #### Klepněte na [OK].

4. #### Vraťte se ke kroku 1 a překontrolujte výsledek nastavení.

   Došlo-li k odchýlení velikosti v důsledku nastavení, opakujte nastavení, dokud nebude odchylka eliminována.
   - Pokud dojde ke změně pozice tisku v důsledku tohoto nastavení, nakonfigurujte Str. 1/2, XY pozici tisku.
   - Str.1/2, XY nast. měřítka lze používat pouze tehdy, používá-li se přístroj jako tiskárna.

   ### Str.1/2, XY pozice tisku

   Nastavení Str. 1/2, XY pozice tisku se používá pro vyrovnání středů pozic tisku strany 1 a strany 2, aby se zamezilo nesouladu při tisku.
   Klepněte na tlačítko [Změnit] v nastavení Str.1/2, XY pozice tisku pro zobrazení obrazovky pokročilého nastavení Str.1/2, XY pozice tisku.

   #### Zvolte jednotky používané v nastavení Str.1/2, XY pozice tisku

   Klepněte na [mm] pro výběr jednotek používaných pro nastavení.

   #### Vytiskněte testovací obrazec

   Než začnete, vytiskněte testovací obrazec ze [Zkuš. Výtisk] v nastavení Str.1/2, XY pozice tisku. Jedna strana obrazců pro nastavení se vytiskne oboustranným tiskem.
   Informace o měřených obrazcích viz „Měřené obrazce pro Str.1/2, XY nast. měřítka / Str.1/2, XY pozice tisku“.

   #### Proveďte odečet z obrazců a zadejte hodnoty.

   Přeložte list napůl středem v horizontálním a vertikálním směru jako linky přeložení a pomačkejte na obou koncích, poté rozložte.
   Změřte pozici pomačkání X a Y pro stranu 1 a stranu 2 a zadejte hodnoty.
   Budou-li se hodnoty obou konců lišit, měla by být zadána průměrná hodnota.

   #### Klepněte na [OK].

   #### Vraťte se ke kroku 2 a překontrolujte výsledek nastavení.

   Došlo-li k odchýlení velikosti v důsledku nastavení, opakujte nastavení, dokud nebude odchylka eliminována.
   - Obsah měřicí linky měřeného obrazce se liší v závislosti na velikosti papíru. Měření dle měřicí linky nejblíže k okraji papíru.
   - Nemusí být možné zaručit rozsah nastavení činnosti ve směru Y (± 3 mm) v závislosti na nastavení přístroje nebo velikosti papíru.
   - Bude-li vertikální nebo horizontální šířka 100 mm nebo méně, měřte dle pomocné linky.
   - Musíte-li toto nastavení používat společně se Str.1/2, XY nast. měřítka, nejdříve specifikujte Str. 1/2, XY nast. měřítka.
   - Změny v prostředí stroje, jako je vlhkost a teplota, mohou způsobit odchylku cca 1 mm v nastavení Str. 1/2, XY pozice tisku.

   ### Měřené obrazce pro Str.1/2, XY nast. měřítka / Str.1/2, XY pozice tisku

   Chcete-li specifikovat Str.1/2, XY nast. měřítka a Str. 1/2, XY pozice tisku, vytiskněte obrazec k měření.
   Obsah měřeného obrazce

   Č. | Položka | Popis
   --- | --- | ---
   1 | Měřicí linka | Referenční linka pro měření. Byly vytvořeny měřicí linky pro velikosti v AB a velikosti v palcích.
   2 | Tečkovaná linka | Tato linka je viditelná přes stranu 1 a stranu 2 a umožňuje vizuální kontrolu nesouladu. Linka se vytiskne ve stejné poloze na straně 1 a straně 2. Pokud vizuální kontrola odhalí, že nejsou linky vyrovnány, pozice tisku na straně 1 a straně 2 nebudou vyrovnány.
   3 | Pomocná linka | Pomocná linka nacházející se 25 mm od středu papíru. Bude-li velikost papíru 100 mm nebo méně, použijte tuto linku k měření.
   4 | Poznámky (strana 1 / strana 2) | Ty označují stranu 1 a stranu 2.
   5 | Poznámky (osa X/Y) | Při zadávání nastavení označují osy papíru X a Y.
   6 | Pomocná linka (zvětšení) | Označuje polohu, která je ±1 % měřené vzdálenosti.

   Tentýž obsah měřeného obrazce se vytiskne ve stejné velikosti bez ohledu na velikost papíru. Vnější obvod měřeného obrazce se ořízne, aby odpovídal velikosti papíru.
   Příklad: Obsah oříznutý na velikost v AB

   Příklad: Obsah oříznutý na velikost v palcích

   Na začátek stránky