# PŘIDÁNÍ OKRAJŮ PŘI KOPÍROVÁNÍ (POSUNUTÍ OKRAJE)

## Přehled

Tato funkce se používá pro posunutí kopírovaného obrazu vpravo, vlevo nebo dolů a tím k úpravě okraje.
Toto je pohodlné, když chcete svázat kopie provázkem nebo v pořadači.

Bez použití funkce posunutí okraje | S použitím funkce posunutí okraje
--- | ---

###### Polohy svorky

Posunutí okraje a otočení kopie nelze kombinovat.

###### Změna výchozího nastavení posunutí okraje:

V režimu nastavení (administrátor) zvolte možnost [Systémová nastavení]→ [Nastavení funkce kopírování] (karta) → [Nastavení funkce kopírování] → [Počáteční nastavení posunu tisku].

## Ovládání

1. #### Vložte originál a klepněte na klávesu [Náhled]

   Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo na dokumenty.
   - AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
   - SKLO PRO DOKUMENTY

2. #### Klepněte na klávesu [Ostatní] a pak na klávesu [Posun okraje].

3. #### Klepněte na směr, kterým chcete obraz posunout

4. #### Nastaví šířku posunutí okraje.

   Klepněte na zobrazení číselné hodnoty znázorňující přední a zadní stranu a pomocí číselných kláves zadejte rozsah okraje. Jinak klepněte na klávesu a zadejte rozsah.
   Nastavíte-li zaškrtnutí [Nastavit hodnotu 2. strany podle 1. strany.] na hodnotu , můžete nastavit přední a zadní stranu současně.
   Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy a [Zpět].

   ###### Zrušení nastavení posunutí okraje:

   Klepněte na klávesu [Off].

5. #### Zkontrolujte obraz náhledu na obrazovce náhledu.

   ###### Zrušení všech nastavení:

   Klepněte na klávesu [CA].

6. #### Klepněte na klávesu [Start] a začněte kopírovat

   ###### Zhotovení dvou nebo více sad kopií:

   Klepněte na klávesu zobrazení kopií a určete jejich počet.

Na začátek stránky