# VYTVOŘENÍ KOPIE NA ŠTÍTKY ŠTÍTKOVÉHO PAPÍRU (ŠTÍTKOVÁ KOPIE)

## Přehled

Tato funkce vytvoří kopii na štítky štítkového papíru.
Připravte si příslušné originály pro štítkové kopie.

### Pozice pro umístění originálů a štítkového papíru

V níže uvedené části najdete postup vložení štítkového papíru pro pravou nebo levou vazbu.
Kromě metod uvedených níže lze štítkový papír založit také do velkokapacitních zásobníků. Další informace naleznete v části „VELKOKAPACITNÍ ZÁSOBNÍKY“.

###### Štítek pro levou vazbu

Originály | NASTAVENÍ ORIGINÁLŮ | Zakládání štítkového papíru
--- | --- | ---
|  | Pomocný zásobník (v přístroji) Zásobník 4 Pomocný zásobník (ve velkokapacitních zásobnících)

###### Štítek pro pravou vazbu

Originály | NASTAVENÍ ORIGINÁLŮ | Zakládání štítkového papíru
--- | --- | ---
|  | Pomocný zásobník (v přístroji) Zásobník 4 Pomocný zásobník (ve velkokapacitních zásobnících)

Štítková kopie musí být zadána, ještě než naskenujete originál.

###### Změna šířky posunutí výchozího obrazu pro štítkové kopírování:

V režimu nastavení (administrátor) zvolte možnost [Systémová nastavení]→ [Nastavení funkce kopírování] (karta) → [Nastavení funkce kopírování] → [Počáteční nastavení štítkové kopie].
Výchozí šířka posunutí obrazu může být nastavena od 0 mm do 20 mm (0" do 5/8"). Výchozí nastavení výrobce je 10 mm (1/2").

## Ovládání

1. #### Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Štítková kopie]

2. #### Klepněte na klávesu [Zap.]

3. #### Nastavuje šířku posunutí obrazu (šířka štítku).

   Klepněte na zobrazení číselné hodnoty a pomocí číselných kláves zadejte šířku posunutí obrazu.
   Nebo klepněte na a zadejte šířku posunutí obrazu.
   Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy a [Zpět].

   ###### Zrušení nastavení štítkové kopie:

   Klepněte na klávesu [Off].

4. #### Založte štítkový papír.

   Šířka štítkového papír může být až A4 (210 mm) plus 20 mm (nebo papír 8 1/2" × 11" (8 1/2") plus 5/8").

5. #### Vložte originál a klepněte na klávesu [Náhled]

   Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo na dokumenty.
   - AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
   - SKLO PRO DOKUMENTY

6. #### Zkontrolujte obraz náhledu na obrazovce náhledu.

   ###### Zrušení všech nastavení:

   Klepněte na klávesu [CA].

7. #### Klepněte na klávesu [Start] a začněte kopírovat

   ###### Zhotovení dvou nebo více sad kopií:

   Klepněte na klávesu zobrazení kopií a určete jejich počet.

Na začátek stránky