# POVOLIT/ZAKÁZAT NASTAVENÍ

Následující nastavení zapíná nebo vypíná některé funkce.

### Nastavení stavu tiskárny

###### Vypnout tisk prázdných stránek

Vypne tisk prázdných stránek.

### Kontrola uživatele

###### Zakázaní tisku neplatným uživatelem

Lze zakázat tisk uživatelům, jejichž informace nejsou uloženy v přístroji. Jedná se např. o tisk bez zadání platných informací uživatele v ovladači tiskárny nebo tisk souboru na FTP server v režimu nastavení (webová verze).

### Nastavení ovládání

###### Zrušení časovače automatického vymazání

Vypne režim automatického vymazání.

###### Vypnutí přednostní operace úlohy

Vypne zvýšení priority tisku a odesílání úloh z obrazovky stavu úloh.

###### Vypnutí obejití tisku

Vypne náhradní tisk (tisk jiné úlohy před úlohou, která byla zastavena*, protože v žádném zásobníku nebyl k dispozici papír potřebný pro úlohu).
* Dojde-li v průběhu úlohy papír, je tato volba ignorována.

###### Vypnutí automatického opakování klávesy

Vypne funkci automatického opakování klávesy.

###### Vypnutí přizpůsobení času

Zakáže změnu data a času.

###### Vypnutí režimu Obálky/proklady

Zakáže použití funkce obálky a prokladu.

###### Vypnutí ručního dokončování

Vypne ruční dokončování

### Ovládání zařízení

###### Zakázání podavače dokumentů

Toto nastavení použijte pro zakázání použití automatického podavače dokumentů, například když má podavač závadu. (Je-li nastavení aktivní, lze stále skenovat na skle pro dokumenty.)

###### Zablokování duplexu

Používá se k vypnutí oboustranného tisku, například při závadě duplexního modulu.

###### Vypnutí velkokapacitní kazety

Toto nastavení slouží k zakázání použití velkokapacitního zásobníku například při závadě.

###### Zakázání nastavení zásobníku

Vypne nastavení zásobníku.

###### Vypnutí pomocného zásobníku

Toto nastavení slouží k zakázání použití pomocného zásobníku.

###### Vypnutí vkládací jednotky

Toto nastavení slouží k zakázání použití vkladače.

###### Zákaz odsazení

Vypne odsazení.

###### Vypnutí sešívačky

Toto nastavení slouží k zakázání použití svorky například při závadě svorky finišeru nebo finišeru vazby.

###### Vypnutí děrování

Toto nastavení slouží k zakázání použití děrování například při závadě děrovacího modulu finišeru nebo finišeru vazby.

###### Vypnutí skládací jednotky

Toto nastavení slouží k zakázání použití skládací jednotky.

###### Vypnutí modulu ořezávání

Toto nastavení slouží k zakázání použití modulu ořezávání.

###### Vypnutí stohovače 1

Toto nastavení slouží k vypnutí zásobníku stohovače primárního velkokapacitního stohovače.

###### Vypnutí stohovače 2

Toto nastavení slouží k vypnutí zásobníku stohovače sekundárního velkokapacitního stohovače.

###### Vypnutí režimu hlavního přístroje

Toto nastavení slouží k zakázání tandemového odesílání.
(Normálně není toto nastavení nutné.)

###### Vypnutí režimu stroje klient

Toto nastavení slouží k zakázání tandemového příjmu.
(Normálně není toto nastavení nutné.)

### Nastavení kopírování

###### Vypnout registraci programu

Vypne registraci programu.

###### Vypnutí pomocného zásobníku pro duplexní kopii

Vypne použití pomocného zásobníku při vytváření oboustranných kopií.
Pomocný zásobník se často používá pro podávání listů samolepek, transparentní fólie a jiných speciálních médií, pro které je oboustranné kopírování zakázáno.
Pokud se některé z těchto speciálních médií dostane do jednotky obracení papíru, může dojít k zaseknutí nebo poškození jednotky.
Pokud se často používají speciální média, pro které je oboustranné kopírování zakázáno, doporučuje se zapnout toto nastavení.

###### Vypnutí automatické volby papíru

Vypne funkci automatické volby papíru.
Když je toto nastavení zapnuto, neprovede se automatická volba papíru, který má stejnou velikost jako originál na skle pro dokumenty nebo v automatickém podavači dokumentů.

###### Zablokování registrace vlastního obrazu

Vypne registraci vlastních obrazů.

###### Zablokovat odesílání během kopírování

Vypne funkci odeslání obrazu v průběhu kopírování.

### Nastavení tiskárny

###### Zakázat tisk stránky s upozorněním

Vypne tisk stránky s upozorněním.

###### Zakázat tisk zkušební stránky

Vypne tisk zkušební stránky.
Je-li toto nastavení zapnuto, nelze použít v režimu nastavení možnost Zkušební stránka tiskárny pro tisk zkušebních stránek.

###### Vyřadit pomocný zásobník z autom. výběru papíru

Je-li je pro výběr typu papíru nastavena možnost [Auto], je ze zásobníků, které lze zvolit, vyloučen pomocný zásobník.
To se doporučuje, když je do pomocného zásobníku často vkládán speciální papír.

###### Vypnutí přímého tisku z USB paměti

Vypne funkci přímého tisku souboru z paměťového USB zařízení.

###### Vypnutí přímého tisku ze síťové složky

Vypne přímý tisk ze síťové složky.

###### Zablokovat odesílání během tisku

Vypne funkci odeslání obrazu v průběhu tisku.

### Nastavení odeslání obrazu

###### Vypnout přepínání pořadí zobrazení

Vypne změnu pořadí zobrazování (pořadí podle vyhledávacího čísla, vzestupné, sestupné) v adresáři apod.
Je-li nastaveno, není zobrazení roztřízeno ani když klepnete na záložku na obrazovce adresáře.
Po zapnutí tohoto nastavení se bude nadále používat pořadí zobrazení zvolené v okamžiku zapnutí tohoto nastavení.

###### Zakázat funkci skenování

Je-li v zaškrtávacím poli [PC skenování] nastaveno , je funkce PC skenování vypnuta.

###### Zakázat registraci místa určení z ovládacího panelu

Zakáže správu adres z přístroje.
Nastavení nakonfigurujte pro každou z následujících položek:

- Skupina (přímé zadání)
- Skupina (adresář)
- Kontakty

###### Vypnout registraci cíle na webové stránce

Vypne ukládání cíle z režimu nastavení (webová verze).
Nastavení nakonfigurujte pro každou z následujících položek:

- Skupina (přímé zadání)
- Skupina (adresář)
- Kontakty

###### Zablokování registrace všech položek programu

Vypne použití adresáře pro všechny programy.

###### Vypnutí registrace cíle pomocí vyhledání globální adresy

Vypne správu adres z vyhledání globální adresy.
Nastavení nakonfigurujte pro každou z následujících položek:

- E-mail

###### Vypnutí registrace pomocí nástroje Network Scanner Tool

Vypne správu adres z nástroje Network Scanner Tool.

###### Zablokování přeposílání po síti

To zakáže příchozí směrování.

### Nastavení zákazu přenosu

Tato nastavení se používají pro zablokování následujících operací odesílání.

###### Vypnout výběr z adresáře

Vypne výběr cílů z adresáře.
Nastavení nakonfigurujte pro každou z následujících položek:

- E-mail
- FTP
- Síťová složka

###### Vypnout přímé zadání

Vypne přímé zadání adresy cíle a ostatní.
Nastavení nakonfigurujte pro každou z následujících položek:

- E-mail
- Síťová složka

### Nastavení ukládání dokumentů

###### Zablokování opětovného tisku text/razítko

Je-li vyvolán a vytištěn uložený soubor, jsou funkce tisku vypnuty.
Tato funkce zabraňuje odchylkám data mezi daty originálu a daty výstupu a dalšími.

###### Nastavení sériového tisku

Tisknou-li se soubory sériovým tiskem, toto nastavení se používá pro zakázání volby klávesy [Všichni uživatelé] a klávesy [Neznámý uživatel] v obrazovce výběru uživatele.
Zapnutí/vypnutí nastavení ovládá stejné parametry jako zapnutí/vypnutí nastavení v jiných nastaveních. Nastavení jsou navzájem propojena (změna jednoho nastavení změní i druhé).

###### Zablokovat ukládání na externí paměť

Ukládání na externí paměťové zařízení je zakázáno.

### Bezpečnostní nastavení

Toto nastavení slouží k nastavení funkcí zvýšení zabezpečení.

###### Nastavení tisku skrytého vzorku

Vypne přímé zadání vzorku pozadí apod.
Na začátek stránky