# FUNKCE SEŠÍVÁNÍ

## Přehled

Je-li nainstalován finišer (100 sešitých listů), můžete sešít vložené papíru do svazku. (Funkce sešívání)
Je-li nainstalován sedlový finišer (100 sešitých listů), můžete před odesláním na výstup papíry na dvou místech uprostřed sešít a přeložit. (Funkce sedlového sešívání)

Sešívání | Sedlové sešívání
--- | ---

Funkci sedlového sešívání můžete použít pro papíry formátů A4R až A3W (8-1/2"x11"R až 12"x18").

- Funkci sedlového sešívání nemůžete použít s jinými funkcemi manuálního dokončování.
- Pokud vložíte pouze jeden list papíru a je zapnuta funkce sešívání, je tato funkce dočasně vypnuta a list není sešit.

### Funkce Kopie/Strany

Chcete-li sešít několik sad najednou, použijte možnost Kopie/Strany.
Vložte tříděný papír a klepnutím na klávesu [Kopie/Strany] zadejte počet kopií a počet strana na sadu.

Nastavení funkce Kopie/Strany nebude platné pro funkce překládání papíru a děrování.

### Nastavení ořezu

Je-li namontována ořezávací jednotka, můžete oříznout nadbytečný papír a dosáhnout tak úhlednějšího konečného provedení výtisku.

## Ovládání

### Výběr funkce sešívání

Klepněte na požadovanou klávesu sešívání v nabídce [Sešívat].
Výstupní zásobník je automaticky vybrán na základě vybrané klávesy sešívání.

###### Zrušení funkce sešívání:

Opětovně klepněte na klávesu zvoleného sešívání.

### Nastavení počtu kopií (počet stran)

1. #### Klepněte na klávesu [Kopie/Strany]

2. #### Klepněte na klávesu [Manuální]

3. #### Určete počet tisknutých kopií a počet stran na sadu

   Klepněte na zobrazení Počet kopií a Počet stran na sadu a pak zadejte hodnoty pomocí číselných kláves. V opačném případě klepněte na klávesu a zadejte hodnoty.
   Po dokončení nastavení klepněte na klávesu .
   Zvolíte-li možnost [Všechny strany] pro počet kopií/počet stran, určete „1“ jako počet tištěných sad.
   Pokud nastavíte více kopií nebo stran, než je počet kopií či stran sešívaných, zobrazí se zpráva a deaktivuje se klávesa [Start].
   Viz také „Specifikace“ ve „Úvodní návod“, pak určete počet kopií nebo stran, které lze sešít.

### Nastavit ořezání (je-li vybráno Sedlové sešívání)

Chcete-li vybrat možnost Nastavit ořezání, musí být nainstalována řezačka.

1. #### S vybranou možností Sedlové sešívání klepněte na klávesu [Nastavit ořezání]

2. #### Klepněte na klávesu [Zap.] a zadejte šířku ořezu.

   Klepněte na zobrazení číselné hodnoty znázorňující šířku ořezu a pomocí číselných kláves zadejte povolený rozsah. V opačném případě klepněte na klávesu a zadejte hodnoty.
   Po dokončení nastavení klepněte na klávesu .

   ###### Zrušení nastavení ořezání:

   Klepněte na klávesu [Vyp.].

Na začátek stránky