# NASTAVENÍ TISKÁRNY

## Nastavení Podmínky

Níže jsou popsána nastavení podmínek tiskárny.

###### Zakázat tisk stránky s upozorněním

Vypne tisk stránky s upozorněním.

###### Zakázat tisk zkušební stránky

Vypne tisk zkušební stránky.
Je-li toto nastavení zapnuto, nelze použít v režimu nastavení možnost [Systémová nastavení] → [Tisk seznamu (uživatel)] → [Zkušební stránka tiskárny] pro tisk zkušebních stránek.

###### Automatická změna velikosti A4/Letter

Při tisku obrazu velikosti 8-1/2" x 11" (A4) umožňuje toto nastavení použít papír velikosti A4 (8-1/2" x 11"), pokud není vložen papír velikosti 8-1/2" x 11" (A4).

###### Úroveň sytosti tisku

Zesvětluje nebo ztmavuje sytost tiku obrazu. Sytost tisku lze nastavit na pět stupňů.

###### Nastavení pomocného zásobníku

Zobrazí se pouze, je-li instalován pomocný zásobník.

Položka | Popis
--- | ---
Povolit velikost zjištěného papíru v pomocném zásobníku | Používá se zakázání tisku, když se velikost papíru zadaná pro tiskovou úlohu liší od velikosti papíru vloženého do pomocného zásobníku.
Povolit typ zjištěného papíru v pomocném zásobníku | Používá se zakázání tisku, když se velikost papíru zadaná pro tiskovou úlohu liší od velikosti papíru vloženého do pomocného zásobníku.
Vyřadit pomocný zásobník z autom. výběru papíru | Je-li je pro výběr typu papíru nastavena možnost [Auto], je ze zásobníků, které lze zvolit, vyloučen pomocný zásobník. To se doporučuje, když je do pomocného zásobníku často vkládán speciální papír.

###### Řazení úloh do fronty

Když je tato funkce zapnuta, zobrazí se přijaté tiskové úlohy v tiskové frontě obrazovky stavu úlohy. Úlohy jsou přeneseny do fronty úloh poté, co byly analyzovány přístrojem. V tiskové frontě může být zařazeno více úloh, které nebyly ještě analyzovány.
Je-li tato funkce vypnuta, přijaté tiskové úlohy jsou zobrazeny ve frontě úloh, místo toho, aby byly zobrazeny v tiskové frontě. Když se však tiskne zašifrovaná PDF úloha, objeví se úloha v tiskové frontě.

###### Vypnutí přímého tisku z USB paměti

Vypne funkci přímého tisku souboru z paměťového USB zařízení.

###### Vypnutí přímého tisku ze síťové složky

Vypne přímý tisk ze síťové složky.

###### Zablokovat odesílání během tisku

Vypne funkci odeslání obrazu v průběhu tisku.

## Nastavení rozhraní

Tato nastavení jsou použita pro řízení a monitorování dat posílaných do USB portu nebo síťového portu přístroje.

###### Režim hexadecimálního výpisu

Tato funkce se používá pro tisk tiskových dat z počítače v hexadecimálním formátu spolu s odpovídajícím ASCII textem. Režim hexadecimálního výpisu umožňuje zkontrolovat, zda se tisková data z počítače přenášejí správně do tiskárny.
Příklad hexadecimálního výpisu

###### Časový limit I/O

Časový limit I/O lze nastavit na libovolný počet sekund od 1 do 999.
Funkce časového limitu I/O dočasně přeruší spojení, pokud uplyne nastavená doba, aniž jsou portem přijata nějaká data. Po přerušení spojení je port nastaven na automatickou volbu nebo je zahájena další tisková úloha.

###### Aktivovat USB port

Povolí tisk z USB portu.

###### Emulační přepínání USB portu

Je-li přístroj připojen pomocí USB portu, nastavte jazyk emulované tiskárny.
Lze konfigurovat následující nastavení:

- Auto
- Post Script
- PCL

- Nastavení jsou stejná jako u možnosti Emulační přepínání síťového portu.
- Pokud nedochází k častým chybám tiskárny, doporučuje se použít výchozí nastavení výrobce „Auto“.

###### Aktivovat síťový port

Povolí tisk ze síťového portu.

###### Emulační přepínání síťového portu

Toto nastavení se používá pro nastavení jazyka emulované tiskárny, když je přístroj připojen pomocí síťového portu.
Lze konfigurovat následující nastavení:

- Auto
- Post Script
- PCL

- Nastavení jsou stejná jako u možnosti Emulační přepínání USB portu.
- Pokud nedochází k častým chybám tiskárny, doporučuje se použít výchozí nastavení výrobce „Auto“.

###### Metoda přepínání portu

Zvolí, kdy dojde k přepnutí portu.

Položka | Popis
--- | ---
Přepnutí na konci úlohy | Port se přepne na automatickou volbu, když skončí tisk.
Přepnout po časovém limitu I/O | Uběhne-li čas nastavený v nabídce „Časový limit I/O“, port se přepne na automatický výběr.

Na přístroji jsou k dispozici následující dva tiskové porty:

- USB port
- Síťový port

## Automatická kalibrace

Opraví gradaci, je-li vypnuta. Když tiskárna skenuje vytištěný vzorník, je gradace opravena automaticky.
Po klepnutí na klávesu [Provést] a vytisknutí vzorníku barev se objeví výzva k zahájení automatické kalibrace.
Dejte vzorník na sklo pro dokumenty, jak je ukázáno níže (tenká čára u hrany papíru je nalevo).

Položte na vzorník kopírovací papír (asi pět listů), který má stejnou velikost jako vzorník, opatrně zavřete automatický podavač dokumentů a klepněte na klávesu [Provést].
Je-li po provedení automatické kalibrace gradace stále vypnuta, může k opravení gradace dojít po opakovaném provedení automatické kalibrace.
Na začátek stránky