# VNITŘEK

Tato část popisuje názvy a funkce odpovídajících částí uvnitř přístroje.
Klepnutím na název se zobrazí podrobnosti.

×
Tonerová kazeta
Tato kazeta obsahuje toner. Když se toner v kazetě spotřebuje, vyměňte kazetu za novou.
-TONEROVÁ KAZETA
×
Fixační jednotka
Zde se přenesený obraz tepelně fixuje na papír.
Fixační jednotka je horká. Při vytahování zaseknutého papíru dávejte pozor, abyste se nespálili.
×
Přenosový pás
Tento pás přebírá obraz vytvořený tonerem z jednotky nabíjecí korony a obraz přenáší na papír.
Nedotýkejte se přenosového pásu ani jej nepoškozujte.
Mohlo by to způsobit vadu obrazu.
×
Kryt části obracení papíru
Tato jednotka je používána pro obracení papíru při oboustranném tisku. Otevřete tento kryt a vyjměte zaseknutý papír.
×
Hlavní síťový vypínač
Tento vypínač používejte pro zapnutí napájení přístroje.
×
Nádoba odpadního toneru
Tato nádoba shromažďuje nadbytečný toner vyprodukovaný během tisku.
-NÁDOBA NA ODPADNÍ TONER
Použité nádoby na odpadní toner od vás odebere servisní technik.
Na začátek stránky