# VKLÁDÁNÍ VLOŽENÝCH LISTŮ MEZI TRANSPARENTNÍ FÓLIE (PROKLADY FÓLIÍ)

## Přehled

Při kopírování na transparentní fólie se listy mohou lepit k sobě působením statické elektřiny.
Funkci prokladu fólií lze použít pro vkládání listu papíru mezi jednotlivé listy transparentní fólie, aby se s nimi lépe manipulovalo.
Na vložené listy je možné také kopírovat.

- Při oboustranném kopírování lze použít pouze režim „2stranné na 1stranné“.
- Transparentní fólie lze vložit do pomocného zásobníku, zásobníku 4 a velkokapacitních zásobníků.

V tomto režimu nelze zadat počet kopií.

## Ovládání

1. #### Transparentní fólie v pomocném zásobníku, zásobníku 4 a velkokapacitních zásobnících.

   Pokud používáte pomocný zásobník, vložte papír tiskovou stranou nahoru.
   - POMOCNÝ ZÁSOBNÍK
   - ZÁSOBNÍK 3/4
   - VELKOKAPACITNÍ ZÁSOBNÍKY

2. #### Nastavte zásobník

   - NASTAVENÍ ZÁSOBNÍKU PAPÍRU

3. #### Vložte originál a klepněte na klávesu [Náhled]

   Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo na dokumenty.
   - AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
   - SKLO PRO DOKUMENTY

4. #### Klepněte na klávesu [Ostatní] a pak na klávesu [Proklady fólií].

5. #### Klepněte na klávesu [On]

   Při zhotovování kopie na vložené listy nastavte pole [Kopírovat též na vložené listy] na hodnotu .
   Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy a [Zpět].

   ###### Zrušení nastavení prokladů fólií:

   Klepněte na klávesu [Off].

6. #### Zkontrolujte obraz náhledu na obrazovce náhledu.

   ###### Zrušení všech nastavení:

   Klepněte na klávesu [CA].

7. #### Klepněte na klávesu [Start] a začněte kopírovat

Na začátek stránky