# NASTAVENÍ BARVY(VYVÁŽENÍ BAREV)

## Přehled

Tato funkce nastavuje barvu, tón a sytost.
Tato funkce rozděluje každou barvu, žlutou, purpurovou, azurovou a černou, do osmi gradací od světlé po tmavou a dále upravuje průměrnou sytost každé gradace.
Dle potřeby souhrnně nastaví všech osm gradací.
Vyvážení barev musí být zadáno, ještě než naskenujete originál.
Změna výchozího nastavení vyvážení barev:
V režimu nastavení zvolte [Systémová nastavení] → [Nastavení kopírování] → [Nastavení barev] → [Počáteční nastavení vyvážení barev].

## Ovládání

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Vyvážení barev].
Klepněte na záložku barvy, kterou chcete upravit.
Klepněte na klávesu nebo posuňte posuvník a upravte vyvážení barvy.
Chcete-li nastavit osm posuvníků individuálně, zrušte zaškrtnutí pole [Nastavit do dávky] () a přesuňte ovladač jednotlivých posuvníků.
Při použití klávesy pro individuální úpravu osmi posuvníků klepněte na požadovaný posuvník a pak na klávesu .
Podle potřeby klepněte na záložky jednotlivých barev a opakujte tento krok.
Nastavení vyvážení barev

- Vrácení aktuálního vyvážení barev na výchozí nastavení:

- Klepněte na klávesu [Obnovit velikost].

- Vrácení všech vyvážení barev na výchozí nastavení:

- Klepněte na klávesu [Zrušit vše]. Hodnoty všech osmi odstínů se vrátí do výchozích hodnot vyvážení barev.
  Výchozí vyvážení barev nastavíte tak, že v režimu nastavení zvolíte [Systémová nastavení] → [Nastavení kopírování] → [Nastavení barev] → [Počáteční nastavení vyvážení barev].

Vložte originál a klepněte na klávesu [Náhled].
Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
- SKLO PRO DOKUMENTY

Klepněte na klávesu [Barevné kopírování] a začněte kopírovat.
Pokud zhotovujete pouze jednu sadu kopií, nemusíte určovat jejich počet.
Zhotovení dvou nebo více sad kopií:
Klepněte na klávesu zobrazení kopií a určete jejich počet.
Na začátek stránky