# ZMĚNA FORMÁTU V REŽIMU ZADÁVÁNÍ DAT NEBO SKENU

## Přehled

Změňte formát souboru (typ souboru a režim komprese / poměr komprese) pro odesílání naskenovaného obrazu při odesílání. Jsou-li naskenované originály rozděleny do samostatných souborů, lze navíc měnit počet stránek v souboru.
Typ souboru režimu [ČB] a typ souboru režimu [Barevný/stupně šedi] jsou propojeny. Typ soubor nelze nastavit samostatně pro každý z nich. (Když je pro režim [Barevný / stupně šedi] nastaven [JPEG], bude pro režim [ČB] automaticky nastaven [TIFF].)
Kombinace formátů souborů

Záložka [Barevné/stupně šedi] | Záložka [Černobílé]
--- | ---
PDF | PDF
PDF | Soubor PDF s vysokou kompresí
PDF | Soubor PDF s vysokou kompresí (ultra jemný)
PDF/A | PDF/A
PDF/A | Soubor PDF/A s vysokou kompresí
PDF/A | Soubor PDF/A s vysokou kompresí (ultra jemný)
Šifrované PDF | Šifrované PDF
Šifrované PDF | Zašifrovaný soubor PDF / soubor PDF s vysokou kompresí
Šifrované PDF | Zašifrovaný soubor PDF / soubor PDF s vysokou kompresí (ultra jemný)
TIFF | TIFF
TIFF | JPEG
XPS | XPS

- Formát souboru pro odesílání naskenovaného obrázku je určen při ukládání cíle do klávesy předvolby, při odesílání však můžete formát změnit.
- Zadáte-li formát souboru jako [PDF / Šifrované PDF], objeví se při skenování obrazovka pro zadání hesla. Zadejte heslo o maximální délce 32 znaků.

Při zadání volby [PDF/PDF s vysokou kompresí] ve formátu souboru [Barva/stupně šedi] upozorňujeme na následující skutečnosti.

- Při odesílání oběžníku na adresu se zadanou volbou [PDF / PDF s vysokou kompresí] budou do skeneru odeslány všechny soubory jako soubory PDF s vysokou kompresí.
- Při odesílání oběžníku na adresu se zadanou volbou [PDF / PDF s vysokou kompresí] a [PDF / PDF s vysokou kompresí / Ultra jemné] se do skeneru odešlou všechny soubory jako soubory PDF s vysokou kompresí (ultra jemné).
- Zvolíte-li [Vysoká komprese / PDF], nelze v režimu skeneru změnit rozlišení. Rozlišení je nastaveno na hodnotu 300 x 300 dpi.
- Nastavíte-li volbu [Soubor PDF / vysoká komprese] a v režimu skeneru (nebo jiném režimu) bylo zadáno nastavení rozlišení, rozlišení bude zrušeno a pro přenos se použije rozlišení volby Soubor PDF s vysokou kompresí.
- Vyberete-li volbu [Soubor PDF / vysoká komprese], nelze volbu [Rozlišení] během čekání na další originál změnit. Změnit ji nelze ani pomocí volby [Změnit nastavení] v nastavení vytváření úlohy.
- Nastavíte-li volbu [Soubor PDF / vysoká komprese] poté, co jste nastavili typ originálu v režimu skeneru (nebo v jiném režimu), volba [Foto] se změní na [Text/foto] a volba [Mapa] se změní na [Text/tištěné foto].

## Ovládání

Klepněte na klávesu [Formát souboru].
Klepněte na záložku [Barevné / stupně šedi] nebo [ČB] a vyberte režim formátu pro skenování.

- Nastavení formátu režimu [ČB] je formátem souboru s barevným režimem nastaveným na [Mono2].
- Nastavení formátu režimu [Barva / stupně šedi] je formátem souboru s barevným režimem nastaveným na [Plnobarevný] nebo [Stupně šedi].

Klepněte na klávesu požadovaného typu souboru.
Vyberete-li režim [Barevné/stupně šedi] a je instalován rozšiřující modul funkce skeneru, objeví se zaškrtávací pole [Kompakt] a [U-jemný]. Chcete-li potlačit ztrátu kvality obrazu a zmenšit velikost dat odesílaného souboru, vyberte formát Soubor PDF s vysokou kompresí. Volbu [Ultra jemný] vyberte pouze v případě, že vyberete volbu Soubor PDF s vysokou kompresí.
Je-li vybrána záložka [ČB]
Je-li vybrána záložka [Barevné / stupně šedi]
Klepněte na klávesu požadovaného režimu komprese nebo na klávesu požadovaného poměru komprese.
[Zvýraznit černá písmena] na záložce [Barva/stupně šedi] je formátem souboru, který redukuje velikost dat a zároveň potlačuje zhoršení kvality černého textu.
Chcete-li změnit počet stran na soubor, zaškrtněte políčko [Určité stránky v souboru] na a zadejte počet stran na soubor pomocí klávesy .
Klepnutím na pole zobrazení číselné hodnoty můžete číselnými klávesami změnit číselnou hodnotu přímo.
Po dokončení nastavení klepněte na klávesu .

- Když se v zaškrtávacím políčku [Určité stránky v souboru] nezobrazí značka zaškrtnutí , vytvoří se pro všechny skenované stránky jeden soubor.
- Je-li vybrána možnost [Určité stránky v souboru], přidávají se názvům vytvářených souborů pořadová čísla.
- Je-li vybrána volba [JPEG] jako typ souboru, vytvoří se pro každou stránku jeden soubor. Z tohoto důvodu se neobjeví zaškrtávací políčko [Určité stránky v souboru].

Na začátek stránky