# ČIŠTĚNÍ NABÍJECÍ KORONY PRVNÍHO PŘENOSOVÉHO PÁSU

## Přehled

Pokud se objeví černé či barevné čáry i poté, co jste vyčistili sklo na dokumenty, automatický podavač dokumentů a hlavní nabíjecí koronu, můžete čističem nabíjecí korony vyčistit nabíjecí koronu.

## Ovládání

Otevřete přední kryt.
Přesuňte zámek kontejneru pro sběr toneru do uvolněné polohy, zatlačte jej dolů, až se nádoba zastaví, pak ji pomalu zvedněte nahoru a vyjměte.
Vyčistěte nabíjecí koronu.
Opatrně vytáhněte čistič nabíjecí korony do vhodné polohy a pak jej úplně zasuňte.
Tento postup opakujte třikrát.
Zatlačte kontejner pro sběr toneru do přístroje.
Zasunujte nádobu, dokud nezacvakne na místo.
Kontejner pro sběr toneru zajistěte.
Přesuňte zámek kontejneru pro sběr toneru do zajištěné polohy.
Zavřete přední kryt.
Na začátek stránky