# NASTAVENÍ TISKOVÝCH PORTŮ

LPD
Zadejte datum vypršení platnosti profilu.
Nastavení LPD
LPD
Tuto možnost nastavte, chcete-li použít protokol LPD.
Časový limit
Zadejte časový limit. Výchozí nastavení je 0 sekund.
Použít transparent
Tuto možnost nastavte, chcete-li použít transparent. Výchozí nastavení je Neplatné.
Raw
Nastavení tisku RAW
Tisk RAW
Tuto možnost nastavte, chcete-li použít tisk RAW. Výchozí nastavení je Platné.
Číslo portu
Zadejte číslo portu. Výchozí nastavení je port 9100.
Časový limit
Zadejte časový limit. Výchozí nastavení je 90 sekund.
Použít obousměrný
Chcete-li použít obousměrnou komunikaci, nastavte .
WSD
Nastavení WSD
Tisk WSD
Tuto možnost nastavte, chcete-li použít tisk WSD.
Použít výběrové prohledávání
Tuto možnost nastavte, chcete-li použít výběrové prohledávání.
Při změně nastavení se změny projeví po restartování přístroje. Postup restartování přístroje naleznete v části ZAPNUTÍ PŘÍSTROJEÍ.
Na začátek stránky