# UKLÁDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ TISKOVÝCH SOUBORŮ(VYNUCENÉ POZDRŽENÍ/UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ)

## Přehled

Tato funkce ukládá tiskovou úlohu jako soubor na pevný disk přístroje a umožňuje v okamžiku potřeby následný tisk přímo z dotykového panelu přístroje. Lze zvolit místo pro ukládání souborů a zabránit tak smíchání souboru se soubory jiných uživatelů.

- Pouze podržet

- Toto nastavení slouží pro podržení tiskové úlohy na pevném disku přístroje bez tisku úlohy.

- Podržet po tisku

- Toto nastavení slouží pro podržení tiskové úlohy na pevném disku přístroje po tom, co je úloha vytisknuta.

- Tisk vzoru

- Při odeslání tiskové úlohy do přístroje se vytiskne jen první sada výtisků. Po kontrole obsahu této první sady je pomocí ovládacího panelu přístroje možno spustit tisk zbývajících sad výtisků. Tímto se předejde zhotovení velkého počtu chybných výtisků.

- Postup tisku souborů uložených na pevném disku přístroje naleznete v části TISK SOUBORU kapitoly UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ.
- Při tisku z počítače lze nastavit heslo (5 až 8 číslic) a zabezpečit tak důvěrnost informací v uloženém souboru.
  Je-li nastaveno heslo, musí být pro tisk dat zadáno.

## Ovládání

Windows
Klikněte na záložku [Zpracování úlohy].
Zaškrtněte pole [Pozdržení] (zobrazí se značka zaškrtnutí ).
V nabídce nastavení pozdržení vyberte způsob uložení tiskových dat.
Pro zadání hesla (5 až 8 číslic), zaškrtněte pole [Heslo] (zobrazí se značka zaškrtnutí ).
V nabídce nastavení ukládání dokumentů zvolte složku pro uložení souboru.
Pokud jste zvolili možnost [Vlastní složka], vyberte složku kliknutím na tlačítko [Uloženo do].

- Je-li zvolena možnost [Rychlý soubor], bude nastavení pozdržení nastaveno na [Pozdržet po tisku].
- Je-li zvolena možnost [Rychlý soubor], heslo zadané v nastavení pozdržení se smaže.
- V případě potřeby můžete u dat ukládaných do přístroje zvolit formát dat CMYK a RGB. Klikněte na tlačítko [Kompatibilita] na záložce [Rozšířené] a vyberte formát z možnosti Formát rastru.
- Chcete-li uložit soubor do vlastní složky, musíte nejprve vytvořit v režimu nastavení vlastní složku pomocí nastavení [Systémová nastavení] → [Řízení ukládání dokumentů]. Pokud chcete nastavit pro vlastní složku heslo, zadejte jej do pole Heslo složky na obrazovce volby složky.

- Pokud jste v zásadách tisku na záložce [Volby] nakonfigurovali „vždy použít vynucené pozdržení“, nemůžete zrušit zaškrtnutí pole [Pozdržení].
- Pokud v síti používáte protokol IPv6, soubory jsou uloženy v hlavní složce.

Macintosh
Vyberte možnost [Job Handling].
Zaškrtněte pole [Pozdržení] (zobrazí se značka zaškrtnutí ).
V nabídce nastavení pozdržení vyberte způsob uložení tiskových dat. Po zadání hesla (5 až 8ciferná číslice), klikněte na tlačítko a heslo uzamkněte. To vám umožní rychle nastavit stejné heslo při následujícím použití.
V nabídce nastavení ukládání dokumentů zvolte složku pro uložení souboru.
Pokud jste zvolili možnost [Vlastní složka], vyberte složku kliknutím na tlačítko [Uloženo do].

- Je-li zvolena možnost [Rychlý soubor], bude nastavení pozdržení nastaveno na [Pozdržet po tisku].
- Je-li zvolena možnost [Rychlý soubor], heslo zadané v nastavení pozdržení se smaže.
- V případě potřeby můžete u dat ukládaných do přístroje zvolit formát dat CMYK a RGB. V části [Vlastnosti tiskárny] vyberte volbu [Rozšířené] a vyberte formát z možnosti Formát rastru.
- Chcete-li uložit soubor do vlastní složky, musíte nejprve vytvořit v nastaveních vlastní složku pomocí nastavení [Systémová nastavení] → [Řízení ukládání dokumentů]. Pokud chcete nastavit pro vlastní složku heslo, zadejte jej do pole Heslo složky na obrazovce volby složky.
- Chcete-li v systémech Mac OS X 10.5 až 10.5.8 a 10.6 až 10.6.8 a 10.7 až 10.7.2 uložit nastavení ukládání dokumentů ve vlastní složce, klikněte na kartu [Custom Folder].

Na začátek stránky