# PŘEHLED TECHNICKÝCH DAT OVLADAČE TISKÁRNY

Funkce | PCL6 | PCL5c | PS | Windows PPD*1 | Macintosh PPD*1
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Často používané funkce | Kopie | 1-999 | 1-999 | 1-999 | 1-999 | 1-999
Orientace | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano
N:1 | Počet stran | 2, 4, 6, 8, 9 nebo 16 | 2, 4, 6, 8, 9 nebo 16 | 2, 4, 6, 8, 9 nebo 16 | 2, 4, 6, 9 nebo 16 | 2, 4, 6, 9 nebo 16
Pořadí | Volitelné | Volitelné | Volitelné | Volitelné | Volitelné
Okraj | Zap/vyp | Zap/vyp | Zap/vyp | Ano | Volitelné
Oboustranný tisk | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano
Přizpůsob. na stránku | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano *2
Okraj s vazbou | Volitelné | Volitelné | Volitelné | Ne | Ano
Černobílý tisk | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano
Sešívání *3 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano
Děrování *3 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano
Papír | Velikost papíru | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano
Vlastní papír | Velikost 7 | Velikost 7 | Velikost 7 | Ano | Ano
Volba papíru | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano
Výstupní zásobník | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano
Užitečné funkce tiskárny | Zhotovení brožury / sešívání vazby *4 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano
Posun okraje | 0,00 mm až 3,05 cm | 0,00 mm až 3,05 cm | 0,00 mm až 3,05 cm | Ano | Ano
Tisk plakátu | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne
Úprava pozice tisku | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne
Otočit o 180° | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano
Zoom/XY Zoom | Ano *5 | Ano *5 | Ano | Ano *5 | Ano *5
Tloušťka čáry | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne
Zrcadlový obraz | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne
Speciální funkce | Jiný papír | Ano | Ano | Ano | Ano *6 | Ano *6
Proklady fólií | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano
Kopie | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne
Tisk štítků | Ano | Ano | Ano *7 | Ne | Ne
Rozdělení kapitol | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne
Prokládání stran | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne
Přeložení *4 | Přeložení na polovinu/ vícestránkové přeložení | Přeložení na polovinu/ vícestránkové přeložení | Přeložení na polovinu | Přeložení na polovinu | Přeložení na polovinu
Rozvržení tisku | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne
TISK VZORKU | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne
Zpracování obrazů ve formátu JPEG pomocí ovladače | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne
Vyhlazování | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne
Tandemový tisk | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano
Podržení | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano
UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano
Tisk a odeslání | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne
FUNKCE ÚPRAVY REŽIMU BAREV | Nastavení barev | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano *8
Text černý/vektor černý | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne
Pokročilá nastavení barev | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano
Nastavení barvy tisku | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne
FUNKCE KOMBINUJÍCÍ TEXT A OBRAZY | Vodoznak | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano
Obraz razítka | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne
Překrytí | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne
Rozlišení | Režim tisku | Normální /Vysoká kvalita/ Ultra jemné | Normální /Vysoká kvalita/ Ultra jemné | Normální /Vysoká kvalita/ Ultra jemné | Normální /Vysoká kvalita/ Ultra jemné | Normální /Vysoká kvalita/ Ultra jemné
Výběr režimu grafiky | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne
Úspora toneru *9 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano
Písmo | Dostupná rezidentní písma | 80 písem | 80 písem | 136 písem | 136 písem | 35 písem
Volitelná stahovatelná písma | Bitmap, True Type, Graphics | Bitmap, True Type, Graphics | Bitmap, True Type, Graphics | Bitmap, True Type, Graphics | Ne*10
Další funkce | Automatická konfigurace | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano
Ověření uživatele | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano

*1 Technická data každé funkce ve Windows PPD a Macintosh PPD se liší podle verze operačního systému a aplikace.
*2 Lze použít pouze systém Mac OS X 10.4.11, 10.5 až 10.5.8, 10.6 až 10.6.8 a 10.7 až 10.7.2.
*3 Je-li nainstalován finišer nebo sedlový finišer. (Chcete-li používat funkci děrování, vyžaduje se také děrovací modul.)
*4 Je-li nainstalován sedlový finišer
*5 Horizontální a vertikální proporce nelze nastavit samostatně.
*6 Lze vložit jen obálky.
*7 Nastaveno je pouze takové posunutí dat textového řetězce, které bylo vytvořeno v aplikaci.
*8 Lze použít pouze systém Mac OS X 10.5 až 10.5.8, 10.6 až 10.6.8 a 10.7 až 10.7.2.
*9 U některých aplikací a operačních systémů nemusí nastavení pracovat.
*10 U některých verzí aplikace LaserWriter lze zvolit možnosti TrueType a Type1.
Na začátek stránky