# OPAKOVÁNÍ STEJNÉHO OBRAZU NA JEDNOM LISTU(OPAKOVAT USPOŘÁDÁNÍ)

## Přehled

Tato funkce kopíruje několik obrazů stejného originálu na jeden list. Můžete nastavit jakýkoliv z následujících tří (3) typů opakované kopie.

Metoda opakování | Popis
--- | ---
Auto | Maximální počet opakování kopírování obrazů na list se vypočte automaticky podle velikosti originálu, velikosti papíru a měřítka, které vyberete na základní obrazovce.
Pevné opakování | Když vyberete počet opakování, velikost originálu a velikost papíru pro kopírování obrazů na list, měřítko se vypočítá automaticky a originál je zkopírován.
Opakování foto | Tato funkce opakovaně kopíruje na papíry A4 (8-1/2" x 11") nebo A3 (11" x 17") bez změny měřítka originálu velikosti fotografie. Můžete volit kterýkoliv z pěti následujících typů velikosti originálu: Velikosti originálu do 130 x 90 mm (3" x 5") Velikosti originálu do 70 x 100 mm (2-1/2" x 4") Velikosti originálu do 57 x 100 mm (2 1/8" x 3 5/8") Velikosti originálu do 100 x 150 mm (5" x 7") Velikosti originálu do 65 x 70mm (2 1/2" x 2 1/2")

- Funkce opakování uspořádání musí být zadána, ještě než naskenujete originál.
- Pokud měřítko automaticky získané pomocí nabídky [Pevné opakování] nebude mezi 25 a 400 %, bude signalizována chyba. Zvolte počet stran pro další opakování.
- Při opakování fotografie vždy pokládejte originál na sklo pro dokumenty.

Tuto funkci nelze kombinovat s funkcemi originálů s různou velikostí nebo oboustranné kopie.

## Ovládání

- Kopírování automatickým vypočítáním počtu opakování (Auto)
- Kopírování určením počtu opakování (Pevné opakování)
- Opakování originálu velikosti fotografie ve skutečné velikosti (Opakování foto)

Kopírování automatickým vypočítáním počtu opakování (Auto)
Klepněte na klávesu [Ostatní] a poté na klávesu [Opakovat uspořádání].
Klepněte na klávesu [Auto].
Zkontrolujte opakování lícních stran, které bylo vypočítání automaticky.
V případě potřeby změňte velikost originálu, velikost papíru nebo měřítko klepnutím na odpovídající klávesu [Originál], [Volba papíru] nebo [Měřítko].

- ZADÁNÍ VELIKOSTI ORIGINÁLU
- RUČNÍ VOLBA MĚŘÍTKA
- VÝBĚR ZÁSOBNÍKU PAPÍRU PRO KOPÍROVÁNÍ

Určete dělicí čáru opakování.
Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy a [Zpět].
Zrušení automatických nastavení:
Klepněte na klávesu [Vyp.].
Vložte originál a klepněte na klávesu [Náhled].
Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
- SKLO PRO DOKUMENTY

Zkontrolujte obraz náhledu na obrazovce náhledu.
Zkontrolujte, zda nastavení povede k požadovaným výsledkům.
Zrušení všech nastavení:
Klepněte na klávesu [VYMAZAT VŠE].
Klepnutím na klávesu [Barevné kopírování] nebo [Černobílé kopírování] zahájíte kopírování.
Pokud zhotovujete pouze jednu sadu kopií, nemusíte určovat jejich počet.
Chcete-li zhotovit dvě nebo více kopií,
klepněte na klávesu zobrazení počtu kopií a nastavte jej.

Kopírování určením počtu opakování (Pevné opakování)
Klepněte na klávesu [Ostatní] a poté na klávesu [Opakovat uspořádání].
Klepněte na klávesu [Pevné opakování].
Klepněte na klávesy [Originál] a [Volba papíru] a vyberte velikost originálu a velikost papíru.

- ZADÁNÍ VELIKOSTI ORIGINÁLU
- VÝBĚR ZÁSOBNÍKU PAPÍRU PRO KOPÍROVÁNÍ

Klepněte na klávesu [Počet opakování] a nastavte počet opakování.
Po dokončení nastavení klepněte na klávesu .
Výsledek automatického výpočtu je zobrazen jako měřítko.
Pokud vypočítané měřítko překračuje rozsah od 25 % do 400 %, objeví se chyba.
Určete dělicí čáru opakování.
Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy a [Zpět].
Zrušení nastavení pevného opakování:
Klepněte na klávesu [Vyp.].
Vložte originál a klepněte na klávesu [Náhled].
Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
- SKLO PRO DOKUMENTY

Zkontrolujte obraz náhledu na obrazovce náhledu.
Zkontrolujte, zda nastavení povede k požadovaným výsledkům.
Zrušení všech nastavení:
Klepněte na klávesu [VYMAZAT VŠE].
Klepnutím na klávesu [Barevné kopírování] nebo [Černobílé kopírování] zahájíte kopírování.
Pokud zhotovujete pouze jednu sadu kopií, nemusíte určovat jejich počet.
Chcete-li zhotovit dvě nebo více kopií,
klepněte na klávesu zobrazení počtu kopií a nastavte jej.

Opakování originálu velikosti fotografie ve skutečné velikosti (Opakování foto)
Klepněte na klávesu [Ostatní] a poté na klávesu [Opakovat uspořádání].
Klepněte na klávesu [Opakování foto].
Klepněte na klávesu [Originál] a vyberte velikost originálu.
Klepnete-li na klávesu velikosti originálu, směr originálu je zobrazen v možnosti „Orientace“. Položte originál tak, aby odpovídal zobrazené orientaci.
Po dokončení nastavení klepněte na klávesu .
Klepněte na klávesu [Volba papíru] a zvolte velikosti papíru.
Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy a [Zpět].
Klepnete-li na obrazovce [Originál] na klávesu [Originální velikost do 130 mm x 90 mm (3" x 5")], můžete zvolit pouze papír velikosti A4.
Zrušení nastavení opakování fotografie:
Klepněte na klávesu [Vyp.].
Vložte originál na sklo pro dokumenty a klepněte na klávesu [Náhled].
Směr originálu můžete zkontrolovat v možnosti Orientace na obrazovce originálu.
Zkontrolujte obraz náhledu na obrazovce náhledu.
Zkontrolujte, zda nastavení povede k požadovaným výsledkům.
Zrušení všech nastavení:
Klepněte na klávesu [VYMAZAT VŠE].
Klepnutím na klávesu [Barevné kopírování] nebo [Černobílé kopírování] zahájíte kopírování.
Pokud zhotovujete pouze jednu sadu kopií, nemusíte určovat jejich počet.
Chcete-li zhotovit dvě nebo více kopií,
klepněte na klávesu zobrazení počtu kopií a nastavte jej.
Na začátek stránky