# ZADÁNÍ ODESÍLANÉ VELIKOSTI OBRAZU

## Přehled

Klepnutím na tuto klávesu zadáte velikost odeslání jako velikost papíru. Je-li nastavená odesílaná velikost větší než skenovaná velikost, bude obrázek zvětšen. Je-li nastavená odesílaná velikost menší než skenovaná velikost, bude obrázek zmenšen.

- Odesílanou velikost nelze zadat, je-li jako skenovaná velikost zadána [Dl. velik.] nebo když je skenovaná velikost zadána číselnými hodnotami.
- Odesílanou velikost nelze zadat, když je v režimu Internet Fax nastaven formát [TIFF-S]. (Velikost odeslání se nastaví na A4R (8 1/2" x 11"R).)

## Ovládání

Klepněte na klávesu [Originál].
Klepněte na klávesu [Velikost odes.].
Klepněte na klávesu s požadovanou velikostí odeslání.
Po dokončení nastavení klepněte na klávesu .
V závislosti na velikosti papíru zadané ve velikosti skenování nemusí být možné zvolit některé velikosti odesílání. Nelze klepnout na klávesy velikostí, které nejsou k dispozici pro velikost odeslání.
Klepněte na klávesu „Orientace obrazu“ se stejnou orientací, jakou má obraz originálu.
Pokud není tato možnost správně nastavena, obraz se nemusí odeslat správně.
Po dokončení nastavení klepněte na klávesu .
Výchozí nastavení orientace obrazu nakonfigurujete v režimu nastavení zvolením [Systémová nastavení] → [Nastavení odeslání obrazu] → [Nastavení ovládání] → [Výchozí nastavení] → [Orientace obrazu].
Mezi velikostí skenování a velikostí odesílání se objeví měřítko použité pro zmenšení nebo zvětšení originálu.
Na začátek stránky