# OBRAZ JE PŘEVRÁCENÝ HLAVOU DOLŮ

Nedaří-li se vám vyřešit problém pomocí řešení v této příručce, stiskněte tlačítko [Napájení] a přepněte hlavní vypínač do polohy . Počkejte alespoň 10 sekund a přepněte hlavní vypínač do polohy „“. Až se barva kontrolky napájení změní na zelenou, stiskněte tlačítko [NAPÁJENÍ].
Není-li barva pozadí displeje stavu úlohy v pravém horním rohu dotykového displeje šedá, nevypínejte hlavní vypínač ani nevytahujte zástrčku napájecího kabelu. Mohlo by dojít k poškození pevného disku nebo ke ztrátě ukládaných nebo přijímaných dat.

Zkontrolujte | Řešení
--- | ---
Používáte typ papíru (štítkový papír, děrovaný papír atd.), který lze vkládat jen s určenou orientací? | Před vytištěním otočte obraz o 180 stupňů. Jsou-li velikost obrazu a papíru stejné, ale liší-li se orientace, orientace obrazu se automaticky otočí podle papíru. Pokud však lze papír vkládat jen s určenou orientací, může se obraz vytisknout vzhůru nohama. V takovém případě otočte obraz před tiskem o 180 stupňů. Windows: Nastavení se volí na záložce [Hlavní] ovladače tiskárny. Macintosh (OS X 10.3.9 až 10.5.1): Nastavení se volí v nabídce [Page Setup]. (Pouze orientace na šířku)
Je pro oboustranný tisk nastavena správná pozice vazby? | Nezapomeňte nastavit správnou pozici vazby. Je-li při oboustranném tisku v nabídce pozice vazby nastavena možnost vazba bloku, je každá druhá strana tištěna vzhůru nohama. Windows: Nastavení se volí na záložce [Hlavní] ovladače tiskárny. Macintosh: Nastavení se volí v nabídce [Layout] okna tisku.

Na začátek stránky