# PŘIDÁNÍ PROKLADŮ PŘI TISKU NA TRANSPARENTNÍ FÓLIE(PROKLADY FÓLIÍ)

## Přehled

Při tisku na fólie brání tato funkce vložením listu papíru mezi fólie tomu, aby se fólie slepily k sobě. Podle potřeby je stejný obsah, který je vytištěn na každou transparentní fólii, vytištěn také na odpovídající list vloženého papíru.
Transparentní fólie musí být vloženy do pomocného zásobníku.

## Ovládání

Windows
Klikněte na záložku [Speciální režimy].
Zvolte možnost [Proklady fólií] a klikněte na tlačítko [Nastavení].
Zvolte nastavení prokladů fólií.
Když zaškrtnete pole [Tištěné] , je na vložený list vytištěn stejný obsah, jaký je vytištěn na transparentní fólii. Je-li to nutné, zvolte zdroj a typ papíru.
Nastavte typ papíru pomocného zásobníku na [Fólie] a ujistěte se, že je do pomocného zásobníku vložena transparentní fólie.

Macintosh
Vyberte možnost [Printer Features].
Zvolte [Transparency Inserts] v nabídce [Feature Sets].
Zvolte nastavení prokladů fólií.
Když v nabídce Transparency Inserts zvolíte možnost [Print], je na vložený list vytištěn stejný obsah, jaký je vytištěn na transparentní fólii. Je-li to nutné, zvolte zdroj a typ papíru.
Nastavte typ papíru pomocného zásobníku na [Fólie] a ujistěte se, že je do pomocného zásobníku vložena transparentní fólie.
Na začátek stránky