# ODESLÁNÍ OBRAZU V REŽIMU SKENOVÁNÍ

## Přehled

Obraz je možné odeslat v režimu skenování (skenování do e-mailu, skenování do FTP, skenování do počítače a skenování do síťové složky).

- Pokud se paměť během skenování originálů zaplní, objeví se hlášení a skenování se zastaví.
- Dávejte pozor, abyste pomocí funkce Skenovat do e-mailu, neposlali příliš velký soubor. Velké mohou být hlavně vícestránkové soubory. Posíláte-li vícestránkový soubor nebo jiný velký soubor, může být zapotřebí snížit počet skenovaných stránek nebo zmenšit odesílanou velikost.

Nepokládejte žádné objekty pod detektor velikosti originálu. Zavřením automatického podavače dokumentů v okamžiku, kdy se vespod nachází nějaký předmět, můžete poškodit desku detektoru velikosti originálu a znemožnit tak správnou detekci velikosti originálu.

## Ovládání

Vložte originál.
Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
- SKLO PRO DOKUMENTY

- Vkládáte-li originály, orientujte je podle níže uvedeného popisu.

- *Potřebujete-li vložit velký originál orientovaný na výšku, umístěte jej podle obrázku s názvem Orientace na šířku a v kroku 5 zadejte orientaci umístění.
- Vložte originály o velikosti A5 (5 1/2" x 8 1/2") orientované na výšku (). Vložíte-li originály orientované na šířku (), bude zjištěna nesprávná velikost. V případě originálů o velikosti A5R (5 1/2" x 8 1/2"R) zadejte velikost originálu manuálně.

Zadejte cíl.

- VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE
- ZOBRAZENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH CÍLŮ
- POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE
- MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY
- ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY
- VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁE
- POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ

Ikona na klávese označuje typ cíle uloženého v klávese.
: Skenovat do e-mailu
: Skenovat do FTP
: Skenovat do síťové složky
: Skenovat do počítače

- Po klepnutí na klávesu předvolby se v případě, že se obrazovka změnila bez klepnutí na klávesu , automaticky určí cíl klávesy, na kterou jste klepnuli.
- Při použití funkce Skenovat do e-mailu můžete poslat také kopie (Cc) nebo skryté kopie (Bcc) do jiných cílů. Cíle vyberte klepnutím na klávesu .
- Je možné zadat více cílů.
- Chcete-li změnit možnosti [Předmět], [Název souboru], [Jméno pro odpovědi] nebo [Hlavní text], klepněte na pole zadání cíle nebo na volbu [Možnosti].

- Při odesílání skenu změňte předmět, název souboru, jméno pro odpovědi nebo text zprávy.

Klepněte na klávesu [Originál].
Klepněte na příslušnou klávesu orientace.
Zadejte orientaci originálu, který jste vložili v kroku 1.
Po dokončení nastavení klepněte na klávesu .

- Můžete změnit expozici, rozlišení, formát souboru, barevný režim a ostatní nastavení. Klepněte na příslušné klávesy.

- AUTOMATICKÉ SKENOVÁNÍ OBOU STRAN ORIGINÁLU (OBOUSTRANNÝ ORIGINÁL)
- VELIKOST SKENOVÁNÍ A VELIKOST ODESLÁNÍ (ZVĚTŠENÍ/ZMENŠENÍ)
- ZMĚNA EXPOZICE A TYPU OBRAZU ORIGINÁLU
- ZMĚNA ROZLIŠENÍ
- ZMĚNA FORMÁTU V REŽIMU ZADÁVÁNÍ DAT NEBO SKENU
- ZMĚNA BAREVNÉHO REŽIMU

- Klepnutím na klávesu [Ostatní] můžete konfigurovat různé funkce, například společné odeslání dvou stran originálu na jednom listu nebo strany originálu o různých velikostech.

Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.
Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte před odesláním originálu náhled obrazu.

- Pokud byl originál vložen do zásobníku podavače dokumentů, zazní po dokončení skenování pípnutí a zahájí se odesílání.
- Je-li originál umístěn na skle pro dokumenty, objeví se na dotykovém panelu klávesa [Konec čtení]. Má-li originál pouze jednu stranu, přejděte ke kroku 7. Chcete-li skenovat více stran, přejděte ke kroku 6.

Nastavíte-li formát souboru na [PDF/Šifrované PDF], [PDF/Šifrované PDF/PDF se zvýrazněnými černými písmeny], [PDF/Šifrované PDF/PDF s vysokou kompresí] nebo [PDF/Šifrované PDF/PDF s vysokou kompresí/Ultra jemné], budete po klepnutí na klávesu [Start] vyzváni k zadání hesla.
Klepněte na klávesu [Vstup] a otevřete obrazovku klávesnice. Zadejte heslo pomocí maximálně 32 znaků a klepněte na klávesu [OK]. Příjemce musí použít zde uvedené heslo, aby otevřel šifrovaný soubor PDF.
Chcete-li zrušit šifrování PDF, klepněte na klávesu [Storno]. Objeví se obrazovka nastavení formátu, kde můžete změnit typ souboru.
Zvolte nový typ souboru a klepnutím na klávesu [Start] zahajte odesílání.
Pokud byl originál umístěn na sklo pro dokumenty, nahraďte jej dalším originálem a klepněte na klávesu [Start].
Opakujte, dokud nejsou naskenovány všechny originály.
Klepněte na klávesu [Konec čtení].
Ozve se pípnutí, které indikuje dokončení operace.

- Není-li po zobrazení potvrzovací obrazovky provedena po dobu jedné minuty žádná akce, skenování se automaticky ukončí a odeslání se zarezervuje.
- Pro každou skenovanou stránku originálu klepnutím na klávesu [Změnit nastavení] změňte expozici, rozlišení a skenovanou a odesílanou velikost. Vyberete-li však v části Ostatní možnost Kopie karty, změňte při skenování sudé strany originálu pouze expozici.

Na začátek stránky