# ZHOTOVENÍ KOPIÍ VE FORMÁTU BROŽURY (ZHOTOVENÍ BROŽURY)

## Přehled

Kopie vytvořené funkcí zhotovení brožury mohou přeložením uprostřed vytvořit brožuru.
Tato funkce je užitečná pro uspořádání kopií do pěkné knihy nebo brožury.
Zhotovení brožury z 8 stránek originálu
Strana vazby

- Chcete-li zhotovit brožury z knihy nebo jiného svázaného originálu, použijte funkci kopie knihy.
- Je-li vybrána funkce zhotovení brožury, je automaticky zvolen režim oboustranného kopírování. Jsou-li zvolena nastavení, která brání oboustrannému kopírování, nelze funkci zhotovení brožury použít.
- Skenujte originály v pořadí od první do poslední stránky. Pořadí kopírování bude automaticky nastaveno přístrojem. Na každý list papíru se zkopírují čtyři stránky originálu. Pokud počet originálních stránek není dělitelný čtyřmi, budou na konci brožury automaticky vytvořeny prázdné stránky.
- Je-li nainstalován finišer vazby, můžete vybrat možnost [Třídit a sešívat] a nastavit sešívání vazby (sešití každé sady kopií ve dvou místech uprostřed papíru).
  - NASTAVENÍ FUNKCE TŘÍDIT A SEŠÍVAT

Automatické sešití kopie s povolenou funkcí zhotovení brožury:
V režimu nastavení zvolte [Systémová nastavení] → [Nastavení kopírování] → [Nastavení kopie] → [Automatické sešívání vazby].
Tato funkce se používá pro aktivování sešívání vazby automaticky v okamžiku zapnutí funkce zhotovení brožury, je-li nainstalován finišer vazby. Chcete-li zhotovit kopie brožury bez sešívání při zapnutí možnosti [Automatické sešívání vazby], klepněte na klávesu [Třídit a sešívat]. Pak vyberte možnost [Kopie brožury] a na obrazovce sešívání vazby klepněte na klávesu [VYP.].

## Ovládání

Vložte originál a klepněte na klávesu [Náhled].
Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
- SKLO PRO DOKUMENTY

Jsou-li originály oboustranné, dejte je do zásobníku podavače dokumentů.
Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Zhotovení brožury].
Zvolte okraj s vazbou.
Zrušení nastavení sešívání brožury
Klepněte na klávesu [Vypnuto].
Podle vašeho originálu klepněte na klávesu [1stranně] nebo [2stranně].
Pokud nevkládáte obálku, přejděte ke kroku 6.
Pokud vkládáte obálku, klepněte na klávesu [Nastavení obálky] a pak na klávesu [Zap.].
Změna vstupního zásobníku obálky:
Klepnutím na klávesu [Zásobník] zobrazíte obrazovku výběru zásobníku.
Klepněte na vstupní zásobník obálky na obrazovce výběru zásobníku.
Další informace naleznete v části VÝBĚR ZÁSOBNÍKU PAPÍRU PRO KOPÍROVÁNÍ.
Pokud na obálku budete kopírovat, nelze použít samolepky, transparentní fólie ani štítkový papír.
Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy a [Zpět].
Zkontrolujte obraz náhledu na obrazovce náhledu.
Zkontrolujte, zda nastavení povede k požadovaným výsledkům.
Zrušení všech nastavení:
Klepněte na klávesu [VYMAZAT VŠE].
Klepnutím na klávesu [Barevné kopírování] nebo [Černobílé kopírování] zahájíte kopírování.
Pokud zhotovujete pouze jednu sadu kopií, nemusíte určovat jejich počet.
Zhotovení dvou nebo více sad kopií:
Klepněte na klávesu zobrazení kopií a určete jejich počet.
Na začátek stránky