# VYBĚLENÍ SLABÝCH BAREV V OBRAZU(POTLAČIT POZADÍ)

## Přehled

Na originálech potlačí oblasti se světlým pozadím.
Tuto funkci nelze použít v režimu Internet fax.

## Ovládání

Vložte originál.
Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
- SKLO PRO DOKUMENTY

Zadejte cíl.

- VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE
- ZOBRAZENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH CÍLŮ
- POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE
- MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY
- ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY
- VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁE
- POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ

Klepněte na klávesu [Ostatní] a pak na klávesu [Potlačit pozadí].
Klepněte na klávesu [Zap.].
Klepněte na klávesu nebo přesuňte posuvník a upravte rozsah potlačení.
Zrušení nastavení potlačení pozadí:
Klepněte na klávesu [Vypnuto].
Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy a [Zpět].
Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.
Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte náhled obrazu před odesláním faxu. Další informace najdete v části „KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU“. Nastavení této funkce však nelze změnit v obrazovce náhledu.

- Pokud jste vložili stránky originálu do zásobníku podavače dokumentů, naskenují se všechny stránky.
  Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.
- Pokud jste na sklo pro dokumenty položili originály, oskenujte každou stránku jednu po druhé.
  Po skončení skenování, vložte originál a klepněte na klávesu [Start].
  Dokončení přenosu je indikováno pípnutím.

Když je nastavení barevného režimu [Mono2], funkce potlačení pozadí nebude fungovat.
Na začátek stránky