# ORIENTACE V SEZNAMU ÚLOH

Význam každé ikony úlohy a zprávy zobrazené v okně Stav je následující:

- Ikony označující typ úlohy
- Zprávy zobrazené v okně „Stav“

Ikony označující typ úlohy

| Tisková úloha (RGB/CMYK) |  | Úloha kopírování
| Úloha skenování do e-mailu |  | Úloha skenování do FTP
| Úloha skenování do síťové složky |  | Úloha skenování na plochu
| Úloha odesílání internetového faxu (včetně přímého SMTP) |  | Úloha odesílání PC-I-Faxu
| Tisková úloha skenování do souboru na HDD |  | Úloha příjmu internetového faxu (včetně Přímého SMTP)
| Úloha oběžníku* Úloha příchozího směrování |  | Úloha tandemového kopírování/tisku
| Opakovaný tisk více souborů (seskupených do jednoho souboru) |  | Úloha skenování OSA

* Objevuje se v úloze vysílání ve více režimech.

Zprávy zobrazené v okně „Stav“
Probíhající úloha

Zobrazeno | Stav
--- | ---
„Tisk“ | Probíhající tisková úloha
„Kopírování“ | Probíhající úloha kopírování
Připojování | Připojování
Posílání | Posílání
Přijímání | Přijímání
„Tel.“ | Hovor s jiným účastníkem pomocí telefonní linky
Zastaveno | Úloha byla zastavena.
„Probíhá komunikace FAST“ | Probíhající komunikace FAST
„Došel toner“ | Došel toner
„Došel papír“ | Došel papír
„Zaseknutý papír“ | Zaseknutý papír
Čekání | Čekání
„Zahřívání“ | Zahřívání
„Limit“ | Bylo dosaženo limitu účtu
Chyba | Při zpracování úlohy nastala chyba.

Rezervovaná úloha

Zobrazeno | Stav
--- | ---
Čekání | Úloha čeká na zpracování.
Režim opakování | Kvůli chybě při komunikaci nebo jinému problému se přístroj opakovaně pokouší provést úlohu.
„Čekání na potvrzení přenosu“ | Čekání na potvrzení přenosu internetového faxu
Zobrazuje se den a čas | Úloha s načasovaným odesláním (zobrazuje se zadaný čas)

Dokončená úloha

Zobrazeno | Stav
--- | ---
„OK“ | Normální ukončení
Posláno OK | Odesílání bylo dokončeno.
[V paměti] | Příjem dokončen, ale fax nebyl vytištěn. Přijatá data (každá strana) nebyla vytištěna nebo předána. (Přijatá data nebyla smazána.)
Přijato | Vytištěna přijatá faxová data. Fax byl přijat. Přijatá data (jednotlivé soubory) byla uložena.
Předání OK | Přijatá data / přijatá data (každý soubor) byla předána.
„Probíhá komunikace FAST“ | Probíhající komunikace FAST
Zastaveno | Úloha byla zastavena.
„Smazat“ | Na obrazovce kontroly obrazu byla smazána přijatá data.
Počet úspěšných cílů odeslání / celkový počet cílů OK | Dokončení odeslání oběžníku, sériového vyvolávání nebo příchozího směrování. Jestliže byl přenos úspěšný do 3 cílů z celkových 5, objeví se hlášení 003/005 OK.
„Žádná odezva“ | Nastala chyba, protože z cíle nepřišla odpověď.
„Obsazeno“ | Vyskytla se chyba, protože volaná strana měla obsazeno.
„ZPRÁVA OK“ | Bylo obdrženo potvrzení o úspěšném příjmu
„ZPRÁVA NEG.“ | Byla obdržena zpráva o chybě doručení
„BEZ ZPRÁVY“ | Časový limit příjmu potvrzení o doručení vypršel
„E-mail přijat“ | Byl přijat jiný e-mail, než internetový fax
Odmítnuto | Fax byl odeslán přístrojem, který byl zablokován funkcí ochrany proti nevyžádaným faxům.
NGxxxxxx | Odesílání/příjem nebylo úspěšné, protože nastala chyba při komunikaci (v xxxxxx se objeví 6místný kód chyby).
Chyba | Při zpracování úlohy nastala chyba.

Na začátek stránky