# VZDÁLENÁ OBSLUHA PŘÍSTROJE

## Přehled

Přístroj můžete dálkově ovládat z počítače.
Přístroj můžete z počítače ovládat ze stejného panelu jako je ovládací panel přístroje a stejným způsobem obsluhy jako byste stáli před přístrojem.
Funkce dálkového ovládání nelze použít na více počítačích zároveň.

## Ovládání

Než budete moci používat funkci dálkového ovládání, je nutné provést následující přípravu.

- V režimu nastavení zvolte [Systémová nastavení] → [Nastavení ovládání] → [Nastavení dálkového ovládání] → [Dálkové softwarové ovládání] v nabídce [Provozní autorizace] a zvolte [Povolit].
- Připojte přístroj k síti.
- Nainstalujte aplikační software VNC (doporučený software VNC: RealVNC) do počítače.

Po dokončení příprav postupujte podle pokynů uvedených níže a funkci nastavte.
Příklad: RealVNC
Spusťte prohlížeč VNC.
Do políčka Server zadejte adresu IP přístroje.
Kontaktujte administrátora přístroje a vyžádejte si jeho adresu IP.
Klikněte na tlačítko [OK].
Připojení povolíte dle pokynů na ovládacím panelu přístroje.
Je-li přístroj připojen k aplikaci VCN, v systémové liště dotykového panelu přístroje se zobrazuje .
Pokud chcete přístroj odpojit, ukončete aplikační software VNC, nebo klepněte na klávesu .
Ovládací panel se používá stejně jako v přístroji. Nemůžete však zadávat hodnoty za sebou nepřežitým klepáním na tlačítko.
Chcete-li nastavit provozní autorizaci pro funkci dálkového ovládání:
V režimu nastavení zvolte [Systémová nastavení] → [Nastavení ovládání] → [Nastavení dálkového ovládání].
Na začátek stránky