# BARVY JSOU POSUNUTÉ

Nedaří-li se vám vyřešit problém pomocí řešení v této příručce, stiskněte tlačítko [Napájení] a přepněte hlavní vypínač do polohy . Počkejte alespoň 10 sekund a přepněte hlavní vypínač do polohy „“. Až se barva kontrolky napájení změní na zelenou, stiskněte tlačítko [NAPÁJENÍ].
Není-li barva pozadí displeje stavu úlohy v pravém horním rohu dotykového displeje šedá, nevypínejte hlavní vypínač ani nevytahujte zástrčku napájecího kabelu. Mohlo by dojít k poškození pevného disku nebo ke ztrátě ukládaných nebo přijímaných dat.

Zkontrolujte | Řešení
--- | ---
Provedli jste „nastavení registrace“? | Požádejte administrátora o provedení nastavení registrace. Režim nastavení → [Systémová nastavení] → [Ovládání zařízení]→tlačítko [„Provést“ Nastavení registrace]. Jsou-li barevné tóny posunuté, zadejte po dokončení nastavení registrace volbu [Automatická kalibrace barev]. (Jsou-li barvy po kalibraci stále posunuté, může opakování kalibrace zlepšit výsledky.) Režim nastavení → [Systémová nastavení] → [Nastavení kopírování] → [Nastavení barev] → [Automatická kalibrace barev]

Na začátek stránky