# AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ

## Přehled

Tato část vysvětluje, jak vkládat originály do automatického podavače dokumentů.

- V případě potřeby do automatického podavače dokumentů vkládejte originály různých velikostí společně. V takovém případě v každém režimu použijte funkci „Ostatní“, abyste nastavili přístroj pro práci s originály různé velikosti.
- Před vložením originálů do zásobníku podavače dokumentů z nich musíte odstranit všechny sešívací sponky nebo svorky na papír.
- Jsou-li na originálech vlhká místa od korekčního laku, inkoustu nebo lepidla, počkejte před kopírováním, dokud originály neuschnou. Jinak se mže zašpinit vnitřek přístroje nebo sklo pro dokumenty.
- Nepoužívejte následující originály. Může dojít k nesprávné detekci velikosti originálu, uvíznutí originálu nebo zašpinění.
  Transparentní fólie nebo jiné transparentní materiály pro záložní kopie, pauzovací papír, kopírovací papír, termopapír nebo originály vytištěné pomocí termotransferové pásky nesmí být podávány přes podavač dokumentů. Originály vkládané do podavače nesmí být poškozené, zmačkané, přeložené, volně slepené nebo s vystřihovanými otvory. Originály s více vyděrovanými otvory, jiné než děrovaný papír s dvěma nebo třemi otvory, se nemusí správně podat.
- Když používáte originály se dvěma nebo třemi otvory, umístěte je tak, aby byl děrovaný okraj vzdálený od štěrbiny pro vstup dokumentů zásobníku podavače dokumentů.

Povolené velikosti originálů

Minimální velikost originálu | Maximální velikost originálu
--- | ---
Standardní velikost (minimální velikost, kterou lze detekovat automaticky) 148 mm (podélně) x 210 mm, nebo A5 5-1/2" (podélně) x 8-1/2" (příčně) Nestandardní velikost (minimální velikost, kterou lze zadat ručně) 131 mm (podélně) x 140 mm (příčně) 5-1/8" (podélně) x 5-1/2" (příčně) | Standardní velikost (maximální velikost, kterou lze detekovat automaticky) 297 mm (podélně) x 420 mm (příčně) nebo A3 11" (podélně) x 17" (příčně) A3W (12" x 18") nelze použít. Nestandardní velikost (Maximální velikost, kterou lze zadat ručně) Režim kopírování: 297 mm (podélně) x 432 mm (příčně) 11-5/8" (podélně) x 17" (příčně) Režim odesílání obrazu: 297 mm (podélně) x 1 000 mm (příčně) 11" (podélně) x 39-3/8" (příčně)

Má-li originál nestandardní velikost, postupujte podle popisu níže pro režim, který používáte.

- KOPÍRKA „ZADÁNÍ VELIKOSTI ORIGINÁLU“
- ODESLÁNÍ OBRAZU „ZADÁNÍ SKENOVANÉ VELIKOSTI ORIGINÁLU POMOCÍ ČÍSELNÝCH HODNOT“

Povolené gramáže originálu
Jednostranné skenování: 35 g/m2 až 128 g/m2 (9 lbs až 34 lbs)
Oboustranné skenování: 50 g/m2 až 105 g/m2 (15 lb až 28 lb)
Chcete-li skenovat originály od 35 g/m2 do 49 g/m2 (9 lb až 14 lb), použijte "Režim pomalého skenování" funkce "Ostatní". Skenování bez použití režimu pomalého skenování může způsobit zasekávání originálu.
Je-li vybrán režim pomalého skenování, není možné automatické oboustranné skenování.

## Ovládání

Ujistěte se, že na skle pro dokumenty nezůstal žádný originál.
Vložte originál.
Lze vložit až 100 listů.
Po dokončení skenování s pomocí automatického podavače dokumentů, vyjměte originály z výstupního zásobníku originálů.
Na začátek stránky