# NASTAVENÍ PŘÍCHOZÍHO SMĚROVÁNÍ

## Přehled

Přijaté faxy a internetové faxy lze předávat podle uložené tabulky předání.
Je-li tato funkce zapnuta, můžete také přijaté internetové faxy bez vytištění předávat na určenou e-mailovou adresu.
Registrace tabulky předání
Tabulky předání dat, které obsahují nastavení předávání přijatých dat, můžete uložit nebo editovat.
Lze uložit až 50 tabulek předání dat.
Do jedné tabulky předání lze uložit až 500 kombinovaných sad čísel odesílatelů a adres zdrojů.
Do všech tabulek předání dat lze dohromady uložit až 1000 cílů.
Lze uložit až 100 cílů dat do FTP/počítače/síťové složky.

Položka | Popis
--- | ---
Název tabulky předání | Zadejte název tabulky předání.
Volba přijímací linky | Vybere linku příjmu dat.
Nastavení čísla/adresy odesílatele | Vyberte číslo faxu odesílatele nebo adresu internetového faxu. Než vyberete číslo nebo adresu odesílatele, uložte číslo nebo adresu cíle. Chcete-li předat všechna přijatá data, vyberte možnost [Předat všechna přijatá data].
Přidat | Zadá vaši volbu.
Číslo/adresa odesílatele použité v tabulce předání | Zobrazí adresu, která byla vybrána pomocí klávesy [Přidat].
Smazat | Smaže vybranou adresu.
Cíl 1/2/3 | Můžete nastavit datum a cíl předání. Podmínky předání: Nastavte podmínky předání. Den v týdnu: Vyberte den v týdnu pro zahájení předání. Čas předání: Nastavte čas zahájení předání. Čas počátku: Nastavte čas zahájení předávání dat. Čas ukončení: Nastavte čas ukončení předávání dat. Formát: Vyberte formát předávání dat.
Nastavení cíle | Uvádí seznam adres, které lze nastavit jako cíl. Vyberte cíl jeho zaškrtnutím .
Nastavení cíle (přímé zadání) | Zadejte název cíle přímo. Chcete-li přidat cíl na seznam, klepněte na klávesu [Přidat k cílům předání.].

Číslo odesílatele / registrace adresy
Uloží nové číslo nebo adresu odesílatele, která má být použita pro příchozí směrování.

Položka | Popis
--- | ---
Adresa, která má být zadána | Zobrazí zadané číslo nebo adresu odesílatele.
Číslo faxu | Zadejte číslo faxu, které má být uloženo jako číslo odesílatele. Zadáváte-li více čísel odesílatele, oddělte je středníkem (;) nebo čárkou (,). Klepnete-li na klávesu [Vyhledání globální adresy], objeví se obrazovka vyhledávání globální adresy.
Adresa pro I-fax | Zadejte adresu internetového faxu, která má být uložena jako odesílatel. Zadáváte-li více čísel odesílatele, oddělte je středníkem (;) nebo čárkou (,). Klepnete-li na klávesu [Vyhledání globální adresy], objeví se obrazovka vyhledávání globální adresy.
Smazat | Smaže zvolené číslo nebo adresu odesílatele.
Přidat do seznamu | Přidá zadané číslo odesílatele do seznamu.

Nastavení administrace
Uloží nastavení administrace, která mají být použita pro příchozí směrování.

Položka | Popis
--- | ---
Příchozí směrování | Nastaví funkci příchozího směrování.
Zakázat registraci tabulky předání | Vypne registraci tabulky předání.
Zakázat změnu/smazání tabulky předání | Vypne změnu tabulky předání.
Zakázat změnu podmínky předání | Vypne změnu podmínek předání dat.
Vypnout dočasné nastavení předání na ovládacím panelu | Vypne dočasné nastavení předání dat z přístroje.
Nastavení stylu tisku | Nastaví styl tisku přijatých dat. Pokud jste zvolili možnost [Vždy uložit] nebo [Uložit jen při poruše], zadejte název souboru.
Přednastavení znaku | Nastavte znaky, které budou po uložení souboru přidány k jeho názvu. Když je v části "Zadání názvu souboru č. 1 až č. 7" nastaven "Znak 1" a "Znak 2", zadané znaky se připojí k názvu souboru. Zadejte max. 64 znaků plné/poloviční šířky.
Zadání názvu souboru č. 1 až č. 7 | Zadejte informace, které se při ukládání připojí k názvu souboru.
Po uložení do adresáře změňte jméno odesílatele na jméno kontaktu. | Když je odesílatel dat uložen v adresáři, informace o odesílateli se změní na jméno uložené v adresáři.

## Ovládání

Zapněte funkci [Příchozí směrování].
V nabídce klepněte na položku [Nastavení administrace].
Na obrazovce nastavení zapněte funkci [Příchozí směrování].
Uložte číslo nebo adresu odesílatele.
V nabídce klepněte na možnost [Číslo odesílatele/registrace adresy].
Zadejte číslo nebo adresu cíle, které chcete uložit.
Chcete-li předat všechna přijatá data, nemusíte číslo a adresu odesílatele ukládat zvlášť.
Uložení tabulky předání.
V nabídce klepněte na položku [Nastavení příchozího směrování].
Na aktuální obrazovce klepněte na klávesu [Přidat].
Objeví-li se obrazovka [Registrace tabulky], uložte tabulku předání.
Aktivujte uloženou tabulku předání.
V nabídce klepněte na položku [Nastavení příchozího směrování].
Nastavte název tabulky předání dat, kterou chcete povolit, na . Chcete-li zvolit podmnky předání, vyberte možnost [Přesměrovat podle podmínek přesměrování 1-3] a zároveň možnost [Vždy přeposlat] nebo [Přeposlat ve zvolený den a čas]. Pokud jste zvolili funkci [Přeposlat ve zvolený den a čas], můžete předem nastavit datum a čas předání dat.
Na začátek stránky