# NASTAVENÍ TISKU Z MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNY (FTP)

Z ovládacího panelu přístroje můžete získat přístup k serveru FTP a vybrat data ze serveru, která chcete vytisknout.

- Klávesa [Přidat]
  Přidá nový server FTP.
- Seznam
  Uvádí aktuálně uložené servery FTP.

Uložení serveru FTP
Klepnete-li na klávesu [Přidat], objeví se obrazovka registrace. Lze uložit až 20 položek.
Informace o nastavení naleznete v části Nastavení.
Editace a mazání serveru FTP
Klepnete-li v seznamu na nadpis, objeví se obrazovka editace daného serveru FTP.
Chcete-li server FTP smazat, klepněte na klávesu [Smazat].
Nastavení

Položka | Popis
--- | ---
Název | Zadejte název, který se má zobrazit na ovládacím panelu přístroje.
Server FTP | Zadejte IP adresu nebo název hostitele serveru FTP.
Adresář | Zadejte cílový adresář souborového serveru FTP.
Zapnout ověření uživatele | Zapne funkci ověření uživatele. Je třeba zadat uživatelské jméno a heslo.
Uživatelské jméno | Zadejte přihlašovací uživatelské jméno pro přihlášení k souborovému serveru FTP.
Heslo | Zadejte heslo požadované pro přihlášení k souborovému serveru FTP. Chcete-li změnit heslo, zaškrtněte pole [Změnit heslo] a zadejte nové heslo do textového pole.
Povolit SSL | Zapne šifrovanou komunikaci SSL.

Na začátek stránky