# PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ

Instalací přídavných zařízení lze zvýšit rozsah funkčnosti přístroje.
Přídavná zařízení jsou obecně volitelná. Některé modely však obsahují jistá přídavná zařízení již jako standardní vybavení.

(Platné od října 2012)

Název produktu | Číslo produktu | Popis
--- | --- | ---
Stojan/zásuvka zásobníku papíru 1x500 | MX-DE12 | Přídavný zásobník. Do zásobníku lze vložit maximálně 500 listů papíru.
Stojan/zásuvka zásobníku papíru 2x500 | MX-DE13 | Přídavný zásobník. Do každého zásobníku lze vložit maximálně 500 listů papíru.
Stojan/zásuvka zásobníku papíru 3x500 | MX-DE14 | Přídavný zásobník. Do každého zásobníku lze vložit maximálně 500 listů papíru.
Stolek/zásobník 500 a 2 000 listů papíru | MX-DE20 | Přídavné zásobníky papíru. Zásobník 2 pojme maximálně 550 listů, zásobník 3 maximálně 1150 listů a zásobník 4 maximálně 850 listů.
Velkokapacitní zásobník | MX-LC11 | Přídavný zásobník. Do zásobníku lze vložit maximálně 3500 listů papíru. Pro instalaci se vyžaduje stolek/zásobník 1x500/2x500/3x500/500 a 2000 listů papíru.
Podavač dlouhého papíru | MX-LT10 | Když pracujete s dlouhým papírem, tento papír je zaveden v pomocném zásobníku.
Jednotka výstupního zásobníku | MX-TR13N | Může být přidána na pravou stranu přístroje.
Skříň výstupního zásobníku | MX-TU12 | Může být přidána doprostřed přístroje.
FINIŠER | MX-FN17 | Výstupní zařízení, které umožňuje použít funkci sešívání a odsazení.
FINIŠER VAZBY | MX-FN10 | Výstupní zařízení, které umožňuje použít funkce sešívání, odsazení a zhotovení brožury. Pro instalaci se vyžaduje stolek/zásobník 1x500/2x500/3x500/500 a 2000 listů papíru.
Podávací jednotka papíru | MX-RB10N | Tato jednotka se vyžaduje pro nainstalování finišeru vazby.
DĚROVACÍ MODUL | MX-PN11A, MX-PN11B, MX-PN11C, MX-PN11D | Tato jednotka děruje otvory v kopiích a dalších výtiscích. Vyžaduje použití finišeru.
MX-PNX5A, MX-PNX5B, MX-PNX5C, MX-PNX5D | Tato jednotka děruje otvory v kopiích a dalších výtiscích. Vyžaduje použití finišeru vazby.
Modul čárových kódů | MX-PF10 | Přidá do přístroje písma pro čárové kódy.
Rozšiřující modul XPS | MX-PUX1 | Modul lze použít jako tiskárnu kompatibilní s XPS. Podrobnosti vám poskytne prodejce.
Rozšiřující modul Internet fax | MX-FWX1 | Umožní funkci internetového faxu.
Sada ochrany dat | MX-FR41U | Přidá do přístroje funkci zabezpečení.
Modul pro zrcadlení | MX-EB12N | Uloží kopii dat na samostatné místo.
Modul integrace aplikace | MX-AMX1 | Modul integrace aplikace lze spojit s funkcí síťového skeneru a připojit tak k souboru se skenovaným obrazem soubor s metadaty.
Modul komunikace aplikace | MX-AMX2 | Propojuje přístroj s externí aplikací prostřednictvím sítě.
Modul externího účtu | MX-AMX3 | To je nutné, aby bylo na přístroji možné použít externí aplikaci správy účtů.
Rozšiřující modul funkce skeneru | MX-EB11 | Ukládá naskenovaný dokument do formátu PDF s vysokou kompresí. Formát PDF s vysokou kompresí vytváří menší velikost souboru, než standardní soubor PDF.
Modul 1 licence aplikace Sharpdesk | MX-USX1 | Tento software umožňuje integrovanou správu dokumentů a počítačových souborů.
Modul 5 licencí aplikace Sharpdesk | MX-USX5
Modul 10 licencí aplikace Sharpdesk | MX-US10
Modul 50 licencí aplikace Sharpdesk | MX-US50
Modul 100 licencí aplikace Sharpdesk | MX-USA0
Sharp OSA Network Scanner Tool 1 License Kit | MX-UN01A | Software efektivně skenuje velký počet dokumentů a materiálů, když jej použijete ve spojení s aplikací Sharp OSA. Počet licencí může být nastaven od 1 do 100. Podrobnosti vám poskytne prodejce.
Sharp OSA Network Scanner Tool 5 License Kit | MX-UN05A
Sharp OSA Network Scanner Tool 10 License Kit | MX-UN10A
Sharp OSA Network Scanner Tool 50 License Kit | MX-UN50A
Sharp OSA Network Scanner Tool 100 License Kit | MX-UN1HA
Klávesnice | MX-KB11 | Toto je klávesnice integrovaná v přístroji. Pokud se nepoužívá, lze ji uložit pod ovládací panel.
Rozšiřující modul pro procházení webu | MX-AM10 | Je umožněn přístup k Internetu pro prohlížení webových stránek.
Razítkovací jednotka | AR-SU1 | Každou stranu originálu po jejím naskenování v režimu odeslání obrazu orazítkuje.
Kazeta s razítkem | AR-SV1 | V balení se dodávají dvě kazety s razítkem.

V některých zemích a oblastech nemusí být některé možnosti dostupné.
Na začátek stránky